(footprint "UFBGA-225-201_10x10mm_Layout15x15_P0.65mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.4 -5.95 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "UFBGA-225-201_10x10mm_Layout15x15_P0.65mm"
		(at -5.4 6.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.4 7.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.375 9.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.375 10.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -4.55 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -3.9 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -3.25 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at -2.6 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -1.95 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at -1.3 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at -0.65 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at 0 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at 0.65 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at 1.3 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at 1.95 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd circle
		(at 2.6 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A13" smd circle
		(at 3.25 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A14" smd circle
		(at 3.9 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A15" smd circle
		(at 4.55 -4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -4.55 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -3.9 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -3.25 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -2.6 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at -1.95 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at -1.3 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd circle
		(at -0.65 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at 0 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at 0.65 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at 1.3 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B11" smd circle
		(at 1.95 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at 2.6 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B13" smd circle
		(at 3.25 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B14" smd circle
		(at 3.9 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B15" smd circle
		(at 4.55 -3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -4.55 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -3.9 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -3.25 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at -2.6 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at -1.95 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at -1.3 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C7" smd circle
		(at -0.65 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at 0 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at 0.65 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at 1.3 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C11" smd circle
		(at 1.95 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C12" smd circle
		(at 2.6 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C13" smd circle
		(at 3.25 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C14" smd circle
		(at 3.9 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C15" smd circle
		(at 4.55 -3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -4.55 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -3.9 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -3.25 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -2.6 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D5" smd circle
		(at -1.95 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at -1.3 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D7" smd circle
		(at -0.65 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at 0 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D9" smd circle
		(at 0.65 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at 1.3 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D11" smd circle
		(at 1.95 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at 2.6 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D13" smd circle
		(at 3.25 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D14" smd circle
		(at 3.9 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D15" smd circle
		(at 4.55 -2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -4.55 -1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -3.9 -1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -3.25 -1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at -2.6 -1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E12" smd circle
		(at 2.6 -1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E13" smd circle
		(at 3.25 -1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E14" smd circle
		(at 3.9 -1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E15" smd circle
		(at 4.55 -1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -4.55 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -3.9 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -3.25 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at -2.6 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at -1.3 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F7" smd circle
		(at -0.65 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at 0 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F9" smd circle
		(at 0.65 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at 1.3 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at 2.6 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F13" smd circle
		(at 3.25 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F14" smd circle
		(at 3.9 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F15" smd circle
		(at 4.55 -1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -4.55 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -3.9 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -3.25 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at -2.6 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at -1.3 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G7" smd circle
		(at -0.65 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at 0 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at 0.65 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at 1.3 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G12" smd circle
		(at 2.6 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G13" smd circle
		(at 3.25 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G14" smd circle
		(at 3.9 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G15" smd circle
		(at 4.55 -0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -4.55 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -3.9 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -3.25 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at -2.6 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at -1.3 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H7" smd circle
		(at -0.65 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at 0 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H9" smd circle
		(at 0.65 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at 1.3 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at 2.6 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H13" smd circle
		(at 3.25 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H14" smd circle
		(at 3.9 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H15" smd circle
		(at 4.55 0 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -4.55 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -3.9 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -3.25 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J4" smd circle
		(at -2.6 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J6" smd circle
		(at -1.3 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at -0.65 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at 0 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at 0.65 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at 1.3 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J12" smd circle
		(at 2.6 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J13" smd circle
		(at 3.25 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J14" smd circle
		(at 3.9 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J15" smd circle
		(at 4.55 0.65 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -4.55 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -3.9 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K3" smd circle
		(at -3.25 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K4" smd circle
		(at -2.6 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K6" smd circle
		(at -1.3 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K7" smd circle
		(at -0.65 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at 0 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K9" smd circle
		(at 0.65 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at 1.3 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K12" smd circle
		(at 2.6 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K13" smd circle
		(at 3.25 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K14" smd circle
		(at 3.9 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K15" smd circle
		(at 4.55 1.3 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L1" smd circle
		(at -4.55 1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L2" smd circle
		(at -3.9 1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L3" smd circle
		(at -3.25 1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L4" smd circle
		(at -2.6 1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L12" smd circle
		(at 2.6 1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L13" smd circle
		(at 3.25 1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L14" smd circle
		(at 3.9 1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L15" smd circle
		(at 4.55 1.95 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M1" smd circle
		(at -4.55 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M2" smd circle
		(at -3.9 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M3" smd circle
		(at -3.25 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M4" smd circle
		(at -2.6 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M5" smd circle
		(at -1.95 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M6" smd circle
		(at -1.3 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M7" smd circle
		(at -0.65 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M8" smd circle
		(at 0 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M9" smd circle
		(at 0.65 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M10" smd circle
		(at 1.3 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M11" smd circle
		(at 1.95 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M12" smd circle
		(at 2.6 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M13" smd circle
		(at 3.25 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M14" smd circle
		(at 3.9 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M15" smd circle
		(at 4.55 2.6 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N1" smd circle
		(at -4.55 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N2" smd circle
		(at -3.9 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N3" smd circle
		(at -3.25 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N4" smd circle
		(at -2.6 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N5" smd circle
		(at -1.95 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N6" smd circle
		(at -1.3 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N7" smd circle
		(at -0.65 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N8" smd circle
		(at 0 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N9" smd circle
		(at 0.65 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N10" smd circle
		(at 1.3 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N11" smd circle
		(at 1.95 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N12" smd circle
		(at 2.6 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N13" smd circle
		(at 3.25 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N14" smd circle
		(at 3.9 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N15" smd circle
		(at 4.55 3.25 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P1" smd circle
		(at -4.55 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P2" smd circle
		(at -3.9 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P3" smd circle
		(at -3.25 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P4" smd circle
		(at -2.6 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P5" smd circle
		(at -1.95 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P6" smd circle
		(at -1.3 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P7" smd circle
		(at -0.65 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P8" smd circle
		(at 0 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P9" smd circle
		(at 0.65 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P10" smd circle
		(at 1.3 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P11" smd circle
		(at 1.95 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P12" smd circle
		(at 2.6 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P13" smd circle
		(at 3.25 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P14" smd circle
		(at 3.9 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P15" smd circle
		(at 4.55 3.9 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R1" smd circle
		(at -4.55 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R2" smd circle
		(at -3.9 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R3" smd circle
		(at -3.25 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R4" smd circle
		(at -2.6 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R5" smd circle
		(at -1.95 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R6" smd circle
		(at -1.3 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R7" smd circle
		(at -0.65 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R8" smd circle
		(at 0 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R9" smd circle
		(at 0.65 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R10" smd circle
		(at 1.3 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R11" smd circle
		(at 1.95 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R12" smd circle
		(at 2.6 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R13" smd circle
		(at 3.25 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R14" smd circle
		(at 3.9 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R15" smd circle
		(at 4.55 4.55 90)
		(size 0.3 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_stm32h753iik6.glb"
		(offset
			(xyz -0 -0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
