(footprint "TG111-MSC13LF"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -7.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "TG111-MSC13LF"
		(at 0 8.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.965 11.599 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.965 12.799 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.965 13.999 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.699 -5.449)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -4.699 -4.458)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4.699 -3.468)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4.699 -2.477)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -4.699 -1.486)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -4.699 -0.496)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -4.699 0.495)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -4.699 1.485)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -4.699 2.476)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -4.699 3.467)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -4.699 4.457)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -4.699 5.448)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 4.698 5.448)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.698 4.457)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.698 3.467)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 4.698 2.476)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 4.698 1.485)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 4.698 0.495)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 4.698 -0.496)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 4.698 -1.486)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 4.698 -2.477)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 4.698 -3.468)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 4.698 -4.458)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 4.698 -5.449)
		(size 2.032 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_tg111_msc13lf.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
