(footprint "BGA-676_27x27mm_Layout26x26_P1x1mm_FFG676"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -14.7 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BGA-676_27x27mm_Layout26x26_P1x1mm_FFG676"
		(at 0 15.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -14.5 17.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -14.5 18.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -14.5 19.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -12.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -11.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -10.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.476)
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at -9.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.628)
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -8.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at -7.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at -6.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at -5.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.908)
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at -4.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.519)
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at -3.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.762)
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at -2.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd circle
		(at -1.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.422)
	)
	(pad "A13" smd circle
		(at -0.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.76)
	)
	(pad "A14" smd circle
		(at 0.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.115)
	)
	(pad "A15" smd circle
		(at 1.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.152)
	)
	(pad "A16" smd circle
		(at 2.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A17" smd circle
		(at 3.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.146)
	)
	(pad "A18" smd circle
		(at 4.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.209)
	)
	(pad "A19" smd circle
		(at 5.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.837)
	)
	(pad "A20" smd circle
		(at 6.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.195)
	)
	(pad "A21" smd circle
		(at 7.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A22" smd circle
		(at 8.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.482)
	)
	(pad "A23" smd circle
		(at 9.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.833)
	)
	(pad "A24" smd circle
		(at 10.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.897)
	)
	(pad "A25" smd circle
		(at 11.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 23.845)
	)
	(pad "A26" smd circle
		(at 12.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA1" smd circle
		(at -12.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA2" smd circle
		(at -11.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.51)
	)
	(pad "AA3" smd circle
		(at -10.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.161)
	)
	(pad "AA4" smd circle
		(at -9.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.112)
	)
	(pad "AA5" smd circle
		(at -8.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.268)
	)
	(pad "AA6" smd circle
		(at -7.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA7" smd circle
		(at -6.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.325)
	)
	(pad "AA8" smd circle
		(at -5.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.251)
	)
	(pad "AA9" smd circle
		(at -4.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.773)
	)
	(pad "AA10" smd circle
		(at -3.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.881)
	)
	(pad "AA11" smd circle
		(at -2.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA12" smd circle
		(at -1.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.923)
	)
	(pad "AA13" smd circle
		(at -0.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.493)
	)
	(pad "AA14" smd circle
		(at 0.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.726)
	)
	(pad "AA15" smd circle
		(at 1.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.467)
	)
	(pad "AA16" smd circle
		(at 2.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA17" smd circle
		(at 3.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.572)
	)
	(pad "AA18" smd circle
		(at 4.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.747)
	)
	(pad "AA19" smd circle
		(at 5.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.389)
	)
	(pad "AA20" smd circle
		(at 6.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.053)
	)
	(pad "AA21" smd circle
		(at 7.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA22" smd circle
		(at 8.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.687)
	)
	(pad "AA23" smd circle
		(at 9.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.863)
	)
	(pad "AA24" smd circle
		(at 10.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.119)
	)
	(pad "AA25" smd circle
		(at 11.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.139)
	)
	(pad "AA26" smd circle
		(at 12.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB1" smd circle
		(at -12.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.468)
	)
	(pad "AB2" smd circle
		(at -11.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.477)
	)
	(pad "AB3" smd circle
		(at -10.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB4" smd circle
		(at -9.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.11)
	)
	(pad "AB5" smd circle
		(at -8.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.889)
	)
	(pad "AB6" smd circle
		(at -7.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.462)
	)
	(pad "AB7" smd circle
		(at -6.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.818)
	)
	(pad "AB8" smd circle
		(at -5.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB9" smd circle
		(at -4.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.992)
	)
	(pad "AB10" smd circle
		(at -3.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.337)
	)
	(pad "AB11" smd circle
		(at -2.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.178)
	)
	(pad "AB12" smd circle
		(at -1.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.224)
	)
	(pad "AB13" smd circle
		(at -0.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB14" smd circle
		(at 0.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.652)
	)
	(pad "AB15" smd circle
		(at 1.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.86)
	)
	(pad "AB16" smd circle
		(at 2.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.498)
	)
	(pad "AB17" smd circle
		(at 3.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.709)
	)
	(pad "AB18" smd circle
		(at 4.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB19" smd circle
		(at 5.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.632)
	)
	(pad "AB20" smd circle
		(at 6.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.965)
	)
	(pad "AB21" smd circle
		(at 7.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.49)
	)
	(pad "AB22" smd circle
		(at 8.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.162)
	)
	(pad "AB23" smd circle
		(at 9.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB24" smd circle
		(at 10.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.571)
	)
	(pad "AB25" smd circle
		(at 11.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.017)
	)
	(pad "AB26" smd circle
		(at 12.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.487)
	)
	(pad "AC1" smd circle
		(at -12.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.84)
	)
	(pad "AC2" smd circle
		(at -11.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.727)
	)
	(pad "AC3" smd circle
		(at -10.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.603)
	)
	(pad "AC4" smd circle
		(at -9.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.232)
	)
	(pad "AC5" smd circle
		(at -8.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC6" smd circle
		(at -7.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.298)
	)
	(pad "AC7" smd circle
		(at -6.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.292)
	)
	(pad "AC8" smd circle
		(at -5.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.788)
	)
	(pad "AC9" smd circle
		(at -4.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.857)
	)
	(pad "AC10" smd circle
		(at -3.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC11" smd circle
		(at -2.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.813)
	)
	(pad "AC12" smd circle
		(at -1.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.956)
	)
	(pad "AC13" smd circle
		(at -0.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.425)
	)
	(pad "AC14" smd circle
		(at 0.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.875)
	)
	(pad "AC15" smd circle
		(at 1.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC16" smd circle
		(at 2.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.396)
	)
	(pad "AC17" smd circle
		(at 3.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.38)
	)
	(pad "AC18" smd circle
		(at 4.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.008)
	)
	(pad "AC19" smd circle
		(at 5.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.343)
	)
	(pad "AC20" smd circle
		(at 6.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC21" smd circle
		(at 7.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.327)
	)
	(pad "AC22" smd circle
		(at 8.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.08)
	)
	(pad "AC23" smd circle
		(at 9.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.919)
	)
	(pad "AC24" smd circle
		(at 10.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.859)
	)
	(pad "AC25" smd circle
		(at 11.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC26" smd circle
		(at 12.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.028)
	)
	(pad "AD1" smd circle
		(at -12.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 23.961)
	)
	(pad "AD2" smd circle
		(at -11.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD3" smd circle
		(at -10.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.156)
	)
	(pad "AD4" smd circle
		(at -9.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.197)
	)
	(pad "AD5" smd circle
		(at -8.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.989)
	)
	(pad "AD6" smd circle
		(at -7.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.498)
	)
	(pad "AD7" smd circle
		(at -6.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD8" smd circle
		(at -5.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.577)
	)
	(pad "AD9" smd circle
		(at -4.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.579)
	)
	(pad "AD10" smd circle
		(at -3.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.019)
	)
	(pad "AD11" smd circle
		(at -2.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.739)
	)
	(pad "AD12" smd circle
		(at -1.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD13" smd circle
		(at -0.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.307)
	)
	(pad "AD14" smd circle
		(at 0.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.8)
	)
	(pad "AD15" smd circle
		(at 1.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.249)
	)
	(pad "AD16" smd circle
		(at 2.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.246)
	)
	(pad "AD17" smd circle
		(at 3.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD18" smd circle
		(at 4.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.423)
	)
	(pad "AD19" smd circle
		(at 5.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.752)
	)
	(pad "AD20" smd circle
		(at 6.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.214)
	)
	(pad "AD21" smd circle
		(at 7.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.92)
	)
	(pad "AD22" smd circle
		(at 8.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD23" smd circle
		(at 9.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.54)
	)
	(pad "AD24" smd circle
		(at 10.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.673)
	)
	(pad "AD25" smd circle
		(at 11.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.272)
	)
	(pad "AD26" smd circle
		(at 12.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.707)
	)
	(pad "AE1" smd circle
		(at -12.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 23.86)
	)
	(pad "AE2" smd circle
		(at -11.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 25.162)
	)
	(pad "AE3" smd circle
		(at -10.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 24.57)
	)
	(pad "AE4" smd circle
		(at -9.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE5" smd circle
		(at -8.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.276)
	)
	(pad "AE6" smd circle
		(at -7.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.819)
	)
	(pad "AE7" smd circle
		(at -6.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.815)
	)
	(pad "AE8" smd circle
		(at -5.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.534)
	)
	(pad "AE9" smd circle
		(at -4.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE10" smd circle
		(at -3.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.714)
	)
	(pad "AE11" smd circle
		(at -2.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.525)
	)
	(pad "AE12" smd circle
		(at -1.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.187)
	)
	(pad "AE13" smd circle
		(at -0.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.167)
	)
	(pad "AE14" smd circle
		(at 0.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE15" smd circle
		(at 1.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.349)
	)
	(pad "AE16" smd circle
		(at 2.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.914)
	)
	(pad "AE17" smd circle
		(at 3.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 25.66)
	)
	(pad "AE18" smd circle
		(at 4.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 23.868)
	)
	(pad "AE19" smd circle
		(at 5.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE20" smd circle
		(at 6.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.92)
	)
	(pad "AE21" smd circle
		(at 7.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.224)
	)
	(pad "AE22" smd circle
		(at 8.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.617)
	)
	(pad "AE23" smd circle
		(at 9.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.11)
	)
	(pad "AE24" smd circle
		(at 10.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE25" smd circle
		(at 11.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.458)
	)
	(pad "AE26" smd circle
		(at 12.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.907)
	)
	(pad "AF1" smd circle
		(at -12.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF2" smd circle
		(at -11.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 24.825)
	)
	(pad "AF3" smd circle
		(at -10.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 23.875)
	)
	(pad "AF4" smd circle
		(at -9.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.687)
	)
	(pad "AF5" smd circle
		(at -8.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.107)
	)
	(pad "AF6" smd circle
		(at -7.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF7" smd circle
		(at -6.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.816)
	)
	(pad "AF8" smd circle
		(at -5.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.356)
	)
	(pad "AF9" smd circle
		(at -4.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.041)
	)
	(pad "AF10" smd circle
		(at -3.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.552)
	)
	(pad "AF11" smd circle
		(at -2.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF12" smd circle
		(at -1.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.818)
	)
	(pad "AF13" smd circle
		(at -0.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.747)
	)
	(pad "AF14" smd circle
		(at 0.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.408)
	)
	(pad "AF15" smd circle
		(at 1.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.691)
	)
	(pad "AF16" smd circle
		(at 2.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF17" smd circle
		(at 3.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 25.392)
	)
	(pad "AF18" smd circle
		(at 4.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 23.477)
	)
	(pad "AF19" smd circle
		(at 5.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.609)
	)
	(pad "AF20" smd circle
		(at 6.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.255)
	)
	(pad "AF21" smd circle
		(at 7.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF22" smd circle
		(at 8.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.462)
	)
	(pad "AF23" smd circle
		(at 9.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.26)
	)
	(pad "AF24" smd circle
		(at 10.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.799)
	)
	(pad "AF25" smd circle
		(at 11.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.603)
	)
	(pad "AF26" smd circle
		(at 12.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -12.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.86)
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -11.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.008)
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -10.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -9.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at -8.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.646)
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at -7.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.747)
	)
	(pad "B7" smd circle
		(at -6.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at -5.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at -4.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.661)
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at -3.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.148)
	)
	(pad "B11" smd circle
		(at -2.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.129)
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at -1.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.084)
	)
	(pad "B13" smd circle
		(at -0.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B14" smd circle
		(at 0.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.698)
	)
	(pad "B15" smd circle
		(at 1.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.518)
	)
	(pad "B16" smd circle
		(at 2.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.625)
	)
	(pad "B17" smd circle
		(at 3.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.668)
	)
	(pad "B18" smd circle
		(at 4.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B19" smd circle
		(at 5.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.77)
	)
	(pad "B20" smd circle
		(at 6.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.881)
	)
	(pad "B21" smd circle
		(at 7.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.228)
	)
	(pad "B22" smd circle
		(at 8.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.4)
	)
	(pad "B23" smd circle
		(at 9.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B24" smd circle
		(at 10.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.518)
	)
	(pad "B25" smd circle
		(at 11.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 23.894)
	)
	(pad "B26" smd circle
		(at 12.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 24.039)
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -12.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -11.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -10.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.495)
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at -9.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.581)
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at -8.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at -7.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C7" smd circle
		(at -6.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at -5.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.831)
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at -4.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.913)
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at -3.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C11" smd circle
		(at -2.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.377)
	)
	(pad "C12" smd circle
		(at -1.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.317)
	)
	(pad "C13" smd circle
		(at -0.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.263)
	)
	(pad "C14" smd circle
		(at 0.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.843)
	)
	(pad "C15" smd circle
		(at 1.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C16" smd circle
		(at 2.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.788)
	)
	(pad "C17" smd circle
		(at 3.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.703)
	)
	(pad "C18" smd circle
		(at 4.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.41)
	)
	(pad "C19" smd circle
		(at 5.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.927)
	)
	(pad "C20" smd circle
		(at 6.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C21" smd circle
		(at 7.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.52)
	)
	(pad "C22" smd circle
		(at 8.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.673)
	)
	(pad "C23" smd circle
		(at 9.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.723)
	)
	(pad "C24" smd circle
		(at 10.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.056)
	)
	(pad "C25" smd circle
		(at 11.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C26" smd circle
		(at 12.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 24.432)
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -12.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.23)
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -11.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.219)
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -10.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -9.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D5" smd circle
		(at -8.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.229)
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at -7.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.265)
	)
	(pad "D7" smd circle
		(at -6.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at -5.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.972)
	)
	(pad "D9" smd circle
		(at -4.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.666)
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at -3.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.142)
	)
	(pad "D11" smd circle
		(at -2.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.596)
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at -1.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D13" smd circle
		(at -0.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.197)
	)
	(pad "D14" smd circle
		(at 0.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.301)
	)
	(pad "D15" smd circle
		(at 1.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.491)
	)
	(pad "D16" smd circle
		(at 2.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.595)
	)
	(pad "D17" smd circle
		(at 3.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D18" smd circle
		(at 4.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.746)
	)
	(pad "D19" smd circle
		(at 5.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.273)
	)
	(pad "D20" smd circle
		(at 6.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.189)
	)
	(pad "D21" smd circle
		(at 7.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.735)
	)
	(pad "D22" smd circle
		(at 8.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D23" smd circle
		(at 9.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.085)
	)
	(pad "D24" smd circle
		(at 10.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.314)
	)
	(pad "D25" smd circle
		(at 11.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.821)
	)
	(pad "D26" smd circle
		(at 12.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 24.394)
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -12.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -11.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -10.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.353)
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at -9.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.435)
	)
	(pad "E5" smd circle
		(at -8.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E6" smd circle
		(at -7.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E7" smd circle
		(at -6.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E8" smd circle
		(at -5.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E9" smd circle
		(at -4.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E10" smd circle
		(at -3.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.165)
	)
	(pad "E11" smd circle
		(at -2.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.195)
	)
	(pad "E12" smd circle
		(at -1.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.446)
	)
	(pad "E13" smd circle
		(at -0.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.156)
	)
	(pad "E14" smd circle
		(at 0.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E15" smd circle
		(at 1.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.592)
	)
	(pad "E16" smd circle
		(at 2.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.741)
	)
	(pad "E17" smd circle
		(at 3.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.038)
	)
	(pad "E18" smd circle
		(at 4.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.01)
	)
	(pad "E19" smd circle
		(at 5.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E20" smd circle
		(at 6.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.703)
	)
	(pad "E21" smd circle
		(at 7.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.497)
	)
	(pad "E22" smd circle
		(at 8.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.469)
	)
	(pad "E23" smd circle
		(at 9.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.664)
	)
	(pad "E24" smd circle
		(at 10.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E25" smd circle
		(at 11.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.423)
	)
	(pad "E26" smd circle
		(at 12.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.928)
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -12.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.583)
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -11.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.603)
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -10.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at -9.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F5" smd circle
		(at -8.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.724)
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at -7.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.203)
	)
	(pad "F7" smd circle
		(at -6.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at -5.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.801)
	)
	(pad "F9" smd circle
		(at -4.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.924)
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at -3.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.436)
	)
	(pad "F11" smd circle
		(at -2.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at -1.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.211)
	)
	(pad "F13" smd circle
		(at -0.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.248)
	)
	(pad "F14" smd circle
		(at 0.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.557)
	)
	(pad "F15" smd circle
		(at 1.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.872)
	)
	(pad "F16" smd circle
		(at 2.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F17" smd circle
		(at 3.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.832)
	)
	(pad "F18" smd circle
		(at 4.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.908)
	)
	(pad "F19" smd circle
		(at 5.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.191)
	)
	(pad "F20" smd circle
		(at 6.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.487)
	)
	(pad "F21" smd circle
		(at 7.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F22" smd circle
		(at 8.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.515)
	)
	(pad "F23" smd circle
		(at 9.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.933)
	)
	(pad "F24" smd circle
		(at 10.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.105)
	)
	(pad "F25" smd circle
		(at 11.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.892)
	)
	(pad "F26" smd circle
		(at 12.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -12.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -11.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -10.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.486)
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at -9.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.584)
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at -8.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at -7.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G7" smd circle
		(at -6.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 30.602)
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at -5.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at -4.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.946)
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at -3.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.481)
	)
	(pad "G11" smd circle
		(at -2.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.905)
	)
	(pad "G12" smd circle
		(at -1.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.211)
	)
	(pad "G13" smd circle
		(at -0.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G14" smd circle
		(at 0.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.327)
	)
	(pad "G15" smd circle
		(at 1.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.124)
	)
	(pad "G16" smd circle
		(at 2.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.719)
	)
	(pad "G17" smd circle
		(at 3.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.537)
	)
	(pad "G18" smd circle
		(at 4.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G19" smd circle
		(at 5.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.445)
	)
	(pad "G20" smd circle
		(at 6.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.544)
	)
	(pad "G21" smd circle
		(at 7.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.813)
	)
	(pad "G22" smd circle
		(at 8.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.389)
	)
	(pad "G23" smd circle
		(at 9.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G24" smd circle
		(at 10.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.02)
	)
	(pad "G25" smd circle
		(at 11.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.777)
	)
	(pad "G26" smd circle
		(at 12.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.839)
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -12.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.778)
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -11.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.817)
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -10.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at -9.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H5" smd circle
		(at -8.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.598)
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at -7.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.559)
	)
	(pad "H7" smd circle
		(at -6.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at -5.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.747)
	)
	(pad "H9" smd circle
		(at -4.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.601)
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at -3.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H11" smd circle
		(at -2.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.821)
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at -1.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.516)
	)
	(pad "H13" smd circle
		(at -0.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.402)
	)
	(pad "H14" smd circle
		(at 0.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.698)
	)
	(pad "H15" smd circle
		(at 1.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H16" smd circle
		(at 2.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.081)
	)
	(pad "H17" smd circle
		(at 3.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.166)
	)
	(pad "H18" smd circle
		(at 4.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.108)
	)
	(pad "H19" smd circle
		(at 5.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.791)
	)
	(pad "H20" smd circle
		(at 6.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H21" smd circle
		(at 7.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.685)
	)
	(pad "H22" smd circle
		(at 8.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.841)
	)
	(pad "H23" smd circle
		(at 9.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.73)
	)
	(pad "H24" smd circle
		(at 10.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.912)
	)
	(pad "H25" smd circle
		(at 11.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H26" smd circle
		(at 12.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.909)
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -12.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -11.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -10.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.806)
	)
	(pad "J4" smd circle
		(at -9.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.935)
	)
	(pad "J5" smd circle
		(at -8.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J6" smd circle
		(at -7.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at -6.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 33.726)
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at -5.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.143)
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at -4.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at -3.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.988)
	)
	(pad "J11" smd circle
		(at -2.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.441)
	)
	(pad "J12" smd circle
		(at -1.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J13" smd circle
		(at -0.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.775)
	)
	(pad "J14" smd circle
		(at 0.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.82)
	)
	(pad "J15" smd circle
		(at 1.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.384)
	)
	(pad "J16" smd circle
		(at 2.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.742)
	)
	(pad "J17" smd circle
		(at 3.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J18" smd circle
		(at 4.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.906)
	)
	(pad "J19" smd circle
		(at 5.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.025)
	)
	(pad "J20" smd circle
		(at 6.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.831)
	)
	(pad "J21" smd circle
		(at 7.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.288)
	)
	(pad "J22" smd circle
		(at 8.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J23" smd circle
		(at 9.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.062)
	)
	(pad "J24" smd circle
		(at 10.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.661)
	)
	(pad "J25" smd circle
		(at 11.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.645)
	)
	(pad "J26" smd circle
		(at 12.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 21.026)
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -12.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.554)
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -11.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.554)
	)
	(pad "K3" smd circle
		(at -10.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K4" smd circle
		(at -9.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K5" smd circle
		(at -8.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.876)
	)
	(pad "K6" smd circle
		(at -7.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.561)
	)
	(pad "K7" smd circle
		(at -6.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at -5.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K9" smd circle
		(at -4.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at -3.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K11" smd circle
		(at -2.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K12" smd circle
		(at -1.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K13" smd circle
		(at -0.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K14" smd circle
		(at 0.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K15" smd circle
		(at 1.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 6.731)
	)
	(pad "K16" smd circle
		(at 2.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 6.898)
	)
	(pad "K17" smd circle
		(at 3.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.2)
	)
	(pad "K18" smd circle
		(at 4.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.112)
	)
	(pad "K19" smd circle
		(at 5.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K20" smd circle
		(at 6.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.708)
	)
	(pad "K21" smd circle
		(at 7.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.072)
	)
	(pad "K22" smd circle
		(at 8.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.883)
	)
	(pad "K23" smd circle
		(at 9.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.632)
	)
	(pad "K24" smd circle
		(at 10.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K25" smd circle
		(at 11.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.886)
	)
	(pad "K26" smd circle
		(at 12.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.592)
	)
	(pad "L1" smd circle
		(at -12.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L2" smd circle
		(at -11.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L3" smd circle
		(at -10.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.935)
	)
	(pad "L4" smd circle
		(at -9.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.06)
	)
	(pad "L5" smd circle
		(at -8.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L6" smd circle
		(at -7.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L7" smd circle
		(at -6.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L8" smd circle
		(at -5.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.628)
	)
	(pad "L9" smd circle
		(at -4.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L10" smd circle
		(at -3.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L11" smd circle
		(at -2.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L12" smd circle
		(at -1.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L13" smd circle
		(at -0.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L14" smd circle
		(at 0.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L15" smd circle
		(at 1.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L16" smd circle
		(at 2.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L17" smd circle
		(at 3.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 6.318)
	)
	(pad "L18" smd circle
		(at 4.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.658)
	)
	(pad "L19" smd circle
		(at 5.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.664)
	)
	(pad "L20" smd circle
		(at 6.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.681)
	)
	(pad "L21" smd circle
		(at 7.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L22" smd circle
		(at 8.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.198)
	)
	(pad "L23" smd circle
		(at 9.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.436)
	)
	(pad "L24" smd circle
		(at 10.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.877)
	)
	(pad "L25" smd circle
		(at 11.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.692)
	)
	(pad "L26" smd circle
		(at 12.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M1" smd circle
		(at -12.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.445)
	)
	(pad "M2" smd circle
		(at -11.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.639)
	)
	(pad "M3" smd circle
		(at -10.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M4" smd circle
		(at -9.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M5" smd circle
		(at -8.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M6" smd circle
		(at -7.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.045)
	)
	(pad "M7" smd circle
		(at -6.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M8" smd circle
		(at -5.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M9" smd circle
		(at -4.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M10" smd circle
		(at -3.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M11" smd circle
		(at -2.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M12" smd circle
		(at -1.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M13" smd circle
		(at -0.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M14" smd circle
		(at 0.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M15" smd circle
		(at 1.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M16" smd circle
		(at 2.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 5.552)
	)
	(pad "M17" smd circle
		(at 3.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.087)
	)
	(pad "M18" smd circle
		(at 4.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M19" smd circle
		(at 5.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.527)
	)
	(pad "M20" smd circle
		(at 6.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.084)
	)
	(pad "M21" smd circle
		(at 7.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.496)
	)
	(pad "M22" smd circle
		(at 8.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.558)
	)
	(pad "M23" smd circle
		(at 9.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M24" smd circle
		(at 10.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.433)
	)
	(pad "M25" smd circle
		(at 11.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.172)
	)
	(pad "M26" smd circle
		(at 12.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.457)
	)
	(pad "N1" smd circle
		(at -12.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N2" smd circle
		(at -11.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N3" smd circle
		(at -10.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.774)
	)
	(pad "N4" smd circle
		(at -9.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.878)
	)
	(pad "N5" smd circle
		(at -8.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N6" smd circle
		(at -7.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N7" smd circle
		(at -6.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N8" smd circle
		(at -5.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.891)
	)
	(pad "N9" smd circle
		(at -4.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N10" smd circle
		(at -3.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N11" smd circle
		(at -2.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.753)
	)
	(pad "N12" smd circle
		(at -1.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.915)
	)
	(pad "N13" smd circle
		(at -0.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N14" smd circle
		(at 0.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N15" smd circle
		(at 1.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N16" smd circle
		(at 2.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 6.733)
	)
	(pad "N17" smd circle
		(at 3.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.445)
	)
	(pad "N18" smd circle
		(at 4.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.191)
	)
	(pad "N19" smd circle
		(at 5.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.696)
	)
	(pad "N20" smd circle
		(at 6.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N21" smd circle
		(at 7.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.848)
	)
	(pad "N22" smd circle
		(at 8.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.32)
	)
	(pad "N23" smd circle
		(at 9.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.434)
	)
	(pad "N24" smd circle
		(at 10.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.311)
	)
	(pad "N25" smd circle
		(at 11.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N26" smd circle
		(at 12.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.049)
	)
	(pad "P1" smd circle
		(at -12.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.843)
	)
	(pad "P2" smd circle
		(at -11.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.009)
	)
	(pad "P3" smd circle
		(at -10.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P4" smd circle
		(at -9.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P5" smd circle
		(at -8.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.743)
	)
	(pad "P6" smd circle
		(at -7.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.276)
	)
	(pad "P7" smd circle
		(at -6.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.171)
	)
	(pad "P8" smd circle
		(at -5.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P9" smd circle
		(at -4.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P10" smd circle
		(at -3.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P11" smd circle
		(at -2.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.84)
	)
	(pad "P12" smd circle
		(at -1.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.633)
	)
	(pad "P13" smd circle
		(at -0.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P14" smd circle
		(at 0.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P15" smd circle
		(at 1.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P16" smd circle
		(at 2.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.016)
	)
	(pad "P17" smd circle
		(at 3.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P18" smd circle
		(at 4.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.217)
	)
	(pad "P19" smd circle
		(at 5.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.118)
	)
	(pad "P20" smd circle
		(at 6.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.121)
	)
	(pad "P21" smd circle
		(at 7.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.375)
	)
	(pad "P22" smd circle
		(at 8.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P23" smd circle
		(at 9.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.144)
	)
	(pad "P24" smd circle
		(at 10.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.362)
	)
	(pad "P25" smd circle
		(at 11.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.662)
	)
	(pad "P26" smd circle
		(at 12.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.56)
	)
	(pad "R1" smd circle
		(at -12.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R2" smd circle
		(at -11.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R3" smd circle
		(at -10.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.691)
	)
	(pad "R4" smd circle
		(at -9.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.771)
	)
	(pad "R5" smd circle
		(at -8.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R6" smd circle
		(at -7.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.338)
	)
	(pad "R7" smd circle
		(at -6.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.018)
	)
	(pad "R8" smd circle
		(at -5.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R9" smd circle
		(at -4.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R10" smd circle
		(at -3.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R11" smd circle
		(at -2.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.9)
	)
	(pad "R12" smd circle
		(at -1.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.842)
	)
	(pad "R13" smd circle
		(at -0.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R14" smd circle
		(at 0.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R15" smd circle
		(at 1.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R16" smd circle
		(at 2.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.096)
	)
	(pad "R17" smd circle
		(at 3.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.012)
	)
	(pad "R18" smd circle
		(at 4.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.982)
	)
	(pad "R19" smd circle
		(at 5.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R20" smd circle
		(at 6.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.979)
	)
	(pad "R21" smd circle
		(at 7.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.23)
	)
	(pad "R22" smd circle
		(at 8.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.973)
	)
	(pad "R23" smd circle
		(at 9.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.182)
	)
	(pad "R24" smd circle
		(at 10.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R25" smd circle
		(at 11.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.416)
	)
	(pad "R26" smd circle
		(at 12.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.3)
	)
	(pad "T1" smd circle
		(at -12.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T2" smd circle
		(at -11.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 22.574)
	)
	(pad "T3" smd circle
		(at -10.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T4" smd circle
		(at -9.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T5" smd circle
		(at -8.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.855)
	)
	(pad "T6" smd circle
		(at -7.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T7" smd circle
		(at -6.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.857)
	)
	(pad "T8" smd circle
		(at -5.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T9" smd circle
		(at -4.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T10" smd circle
		(at -3.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T11" smd circle
		(at -2.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T12" smd circle
		(at -1.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T13" smd circle
		(at -0.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T14" smd circle
		(at 0.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T15" smd circle
		(at 1.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T16" smd circle
		(at 2.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T17" smd circle
		(at 3.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.353)
	)
	(pad "T18" smd circle
		(at 4.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.92)
	)
	(pad "T19" smd circle
		(at 5.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.055)
	)
	(pad "T20" smd circle
		(at 6.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.491)
	)
	(pad "T21" smd circle
		(at 7.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T22" smd circle
		(at 8.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.169)
	)
	(pad "T23" smd circle
		(at 9.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.495)
	)
	(pad "T24" smd circle
		(at 10.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.293)
	)
	(pad "T25" smd circle
		(at 11.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.562)
	)
	(pad "T26" smd circle
		(at 12.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U1" smd circle
		(at -12.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.749)
	)
	(pad "U2" smd circle
		(at -11.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.314)
	)
	(pad "U3" smd circle
		(at -10.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U4" smd circle
		(at -9.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.697)
	)
	(pad "U5" smd circle
		(at -8.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.682)
	)
	(pad "U6" smd circle
		(at -7.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.683)
	)
	(pad "U7" smd circle
		(at -6.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.718)
	)
	(pad "U8" smd circle
		(at -5.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U9" smd circle
		(at -4.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.601)
	)
	(pad "U10" smd circle
		(at -3.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U11" smd circle
		(at -2.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U12" smd circle
		(at -1.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U13" smd circle
		(at -0.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U14" smd circle
		(at 0.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U15" smd circle
		(at 1.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U16" smd circle
		(at 2.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.654)
	)
	(pad "U17" smd circle
		(at 3.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.04)
	)
	(pad "U18" smd circle
		(at 4.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U19" smd circle
		(at 5.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.112)
	)
	(pad "U20" smd circle
		(at 6.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.928)
	)
	(pad "U21" smd circle
		(at 7.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.631)
	)
	(pad "U22" smd circle
		(at 8.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.705)
	)
	(pad "U23" smd circle
		(at 9.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U24" smd circle
		(at 10.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.37)
	)
	(pad "U25" smd circle
		(at 11.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.162)
	)
	(pad "U26" smd circle
		(at 12.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.43)
	)
	(pad "V1" smd circle
		(at -12.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.73)
	)
	(pad "V2" smd circle
		(at -11.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.717)
	)
	(pad "V3" smd circle
		(at -10.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.996)
	)
	(pad "V4" smd circle
		(at -9.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.475)
	)
	(pad "V5" smd circle
		(at -8.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V6" smd circle
		(at -7.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.667)
	)
	(pad "V7" smd circle
		(at -6.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.123)
	)
	(pad "V8" smd circle
		(at -5.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.194)
	)
	(pad "V9" smd circle
		(at -4.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.483)
	)
	(pad "V10" smd circle
		(at -3.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V11" smd circle
		(at -2.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.051)
	)
	(pad "V12" smd circle
		(at -1.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.364)
	)
	(pad "V13" smd circle
		(at -0.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.061)
	)
	(pad "V14" smd circle
		(at 0.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.558)
	)
	(pad "V15" smd circle
		(at 1.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V16" smd circle
		(at 2.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.47)
	)
	(pad "V17" smd circle
		(at 3.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.818)
	)
	(pad "V18" smd circle
		(at 4.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.507)
	)
	(pad "V19" smd circle
		(at 5.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.005)
	)
	(pad "V20" smd circle
		(at 6.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V21" smd circle
		(at 7.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.805)
	)
	(pad "V22" smd circle
		(at 8.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.787)
	)
	(pad "V23" smd circle
		(at 9.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.224)
	)
	(pad "V24" smd circle
		(at 10.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.691)
	)
	(pad "V25" smd circle
		(at 11.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V26" smd circle
		(at 12.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.219)
	)
	(pad "W1" smd circle
		(at -12.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.423)
	)
	(pad "W2" smd circle
		(at -11.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W3" smd circle
		(at -10.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.698)
	)
	(pad "W4" smd circle
		(at -9.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.8)
	)
	(pad "W5" smd circle
		(at -8.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.539)
	)
	(pad "W6" smd circle
		(at -7.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.741)
	)
	(pad "W7" smd circle
		(at -6.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W8" smd circle
		(at -5.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.359)
	)
	(pad "W9" smd circle
		(at -4.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.347)
	)
	(pad "W10" smd circle
		(at -3.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.577)
	)
	(pad "W11" smd circle
		(at -2.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.991)
	)
	(pad "W12" smd circle
		(at -1.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W13" smd circle
		(at -0.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.841)
	)
	(pad "W14" smd circle
		(at 0.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.441)
	)
	(pad "W15" smd circle
		(at 1.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.547)
	)
	(pad "W16" smd circle
		(at 2.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.068)
	)
	(pad "W17" smd circle
		(at 3.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W18" smd circle
		(at 4.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.431)
	)
	(pad "W19" smd circle
		(at 5.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.437)
	)
	(pad "W20" smd circle
		(at 6.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.921)
	)
	(pad "W21" smd circle
		(at 7.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.947)
	)
	(pad "W22" smd circle
		(at 8.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W23" smd circle
		(at 9.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.009)
	)
	(pad "W24" smd circle
		(at 10.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.111)
	)
	(pad "W25" smd circle
		(at 11.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.107)
	)
	(pad "W26" smd circle
		(at 12.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.45)
	)
	(pad "Y1" smd circle
		(at -12.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.111)
	)
	(pad "Y2" smd circle
		(at -11.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.743)
	)
	(pad "Y3" smd circle
		(at -10.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.285)
	)
	(pad "Y4" smd circle
		(at -9.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y5" smd circle
		(at -8.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.693)
	)
	(pad "Y6" smd circle
		(at -7.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.912)
	)
	(pad "Y7" smd circle
		(at -6.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.835)
	)
	(pad "Y8" smd circle
		(at -5.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.201)
	)
	(pad "Y9" smd circle
		(at -4.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y10" smd circle
		(at -3.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.206)
	)
	(pad "Y11" smd circle
		(at -2.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.036)
	)
	(pad "Y12" smd circle
		(at -1.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.615)
	)
	(pad "Y13" smd circle
		(at -0.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.191)
	)
	(pad "Y14" smd circle
		(at 0.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y15" smd circle
		(at 1.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.423)
	)
	(pad "Y16" smd circle
		(at 2.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.009)
	)
	(pad "Y17" smd circle
		(at 3.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.853)
	)
	(pad "Y18" smd circle
		(at 4.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15)
	)
	(pad "Y19" smd circle
		(at 5.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y20" smd circle
		(at 6.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.585)
	)
	(pad "Y21" smd circle
		(at 7.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.864)
	)
	(pad "Y22" smd circle
		(at 8.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.571)
	)
	(pad "Y23" smd circle
		(at 9.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.692)
	)
	(pad "Y24" smd circle
		(at 10.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y25" smd circle
		(at 11.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.135)
	)
	(pad "Y26" smd circle
		(at 12.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.98)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_xc7k160t_ffg676.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0.2)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
