(footprint "BGA-676_27x27mm_Layout26x26_P1x1mm_FFVB676"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -14.7 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BGA-676_27x27mm_Layout26x26_P1x1mm_FFVB676"
		(at 0 15.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -14.5 17.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -14.5 18.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -14.5 19.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -12.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -11.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -10.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at -9.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -8.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at -7.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at -6.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at -5.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at -4.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.481)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at -3.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.317)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at -2.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A12" smd circle
		(at -1.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.339)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A13" smd circle
		(at -0.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.63)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A14" smd circle
		(at 0.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.531)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A15" smd circle
		(at 1.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.775)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A16" smd circle
		(at 2.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A17" smd circle
		(at 3.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.349)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A18" smd circle
		(at 4.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.459)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A19" smd circle
		(at 5.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.262)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A20" smd circle
		(at 6.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.054)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A21" smd circle
		(at 7.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A22" smd circle
		(at 8.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.598)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A23" smd circle
		(at 9.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.59)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A24" smd circle
		(at 10.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.06)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A25" smd circle
		(at 11.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.012)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "A26" smd circle
		(at 12.5 -12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA1" smd circle
		(at -12.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA2" smd circle
		(at -11.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA3" smd circle
		(at -10.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA4" smd circle
		(at -9.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.827)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA5" smd circle
		(at -8.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.852)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA6" smd circle
		(at -7.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA7" smd circle
		(at -6.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA8" smd circle
		(at -5.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA9" smd circle
		(at -4.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.72)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA10" smd circle
		(at -3.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.957)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA11" smd circle
		(at -2.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA12" smd circle
		(at -1.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.712)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA13" smd circle
		(at -0.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.282)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA14" smd circle
		(at 0.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.153)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA15" smd circle
		(at 1.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.163)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA16" smd circle
		(at 2.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA17" smd circle
		(at 3.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.433)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA18" smd circle
		(at 4.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.564)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA19" smd circle
		(at 5.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.184)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA20" smd circle
		(at 6.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.796)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA21" smd circle
		(at 7.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA22" smd circle
		(at 8.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.153)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA23" smd circle
		(at 9.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.037)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA24" smd circle
		(at 10.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.273)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA25" smd circle
		(at 11.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.349)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AA26" smd circle
		(at 12.5 7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB1" smd circle
		(at -12.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.412)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB2" smd circle
		(at -11.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.41)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB3" smd circle
		(at -10.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB4" smd circle
		(at -9.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB5" smd circle
		(at -8.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB6" smd circle
		(at -7.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.71)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB7" smd circle
		(at -6.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.721)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB8" smd circle
		(at -5.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB9" smd circle
		(at -4.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.843)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB10" smd circle
		(at -3.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.392)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB11" smd circle
		(at -2.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.256)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB12" smd circle
		(at -1.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.226)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB13" smd circle
		(at -0.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB14" smd circle
		(at 0.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.152)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB15" smd circle
		(at 1.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.373)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB16" smd circle
		(at 2.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.413)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB17" smd circle
		(at 3.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.653)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB18" smd circle
		(at 4.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB19" smd circle
		(at 5.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.739)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB20" smd circle
		(at 6.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.087)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB21" smd circle
		(at 7.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.162)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB22" smd circle
		(at 8.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.098)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB23" smd circle
		(at 9.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB24" smd circle
		(at 10.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.857)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB25" smd circle
		(at 11.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.779)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AB26" smd circle
		(at 12.5 8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.643)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC1" smd circle
		(at -12.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC2" smd circle
		(at -11.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC3" smd circle
		(at -10.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC4" smd circle
		(at -9.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.023)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC5" smd circle
		(at -8.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.995)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC6" smd circle
		(at -7.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC7" smd circle
		(at -6.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC8" smd circle
		(at -5.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC9" smd circle
		(at -4.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC10" smd circle
		(at -3.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC11" smd circle
		(at -2.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.69)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC12" smd circle
		(at -1.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.061)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC13" smd circle
		(at -0.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.414)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC14" smd circle
		(at 0.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.472)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC15" smd circle
		(at 1.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC16" smd circle
		(at 2.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.232)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC17" smd circle
		(at 3.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.676)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC18" smd circle
		(at 4.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.141)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC19" smd circle
		(at 5.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.095)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC20" smd circle
		(at 6.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC21" smd circle
		(at 7.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.25)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC22" smd circle
		(at 8.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.927)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC23" smd circle
		(at 9.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.489)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC24" smd circle
		(at 10.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.512)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC25" smd circle
		(at 11.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AC26" smd circle
		(at 12.5 9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.88)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD1" smd circle
		(at -12.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.364)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD2" smd circle
		(at -11.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.346)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD3" smd circle
		(at -10.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD4" smd circle
		(at -9.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD5" smd circle
		(at -8.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD6" smd circle
		(at -7.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.99)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD7" smd circle
		(at -6.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.01)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD8" smd circle
		(at -5.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.825)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD9" smd circle
		(at -4.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.768)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD10" smd circle
		(at -3.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD11" smd circle
		(at -2.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.602)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD12" smd circle
		(at -1.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD13" smd circle
		(at -0.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.923)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD14" smd circle
		(at 0.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.917)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD15" smd circle
		(at 1.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.603)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD16" smd circle
		(at 2.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.061)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD17" smd circle
		(at 3.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD18" smd circle
		(at 4.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.07)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD19" smd circle
		(at 5.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.076)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD20" smd circle
		(at 6.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.279)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD21" smd circle
		(at 7.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.797)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD22" smd circle
		(at 8.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD23" smd circle
		(at 9.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.63)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD24" smd circle
		(at 10.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.419)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD25" smd circle
		(at 11.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.911)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AD26" smd circle
		(at 12.5 10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.787)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE1" smd circle
		(at -12.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE2" smd circle
		(at -11.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE3" smd circle
		(at -10.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.961)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE4" smd circle
		(at -9.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.957)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE5" smd circle
		(at -8.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE6" smd circle
		(at -7.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE7" smd circle
		(at -6.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE8" smd circle
		(at -5.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.144)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE9" smd circle
		(at -4.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.169)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE10" smd circle
		(at -3.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE11" smd circle
		(at -2.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.943)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE12" smd circle
		(at -1.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.51)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE13" smd circle
		(at -0.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.056)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE14" smd circle
		(at 0.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE15" smd circle
		(at 1.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.961)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE16" smd circle
		(at 2.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.823)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE17" smd circle
		(at 3.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.857)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE18" smd circle
		(at 4.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.893)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE19" smd circle
		(at 5.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE20" smd circle
		(at 6.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.203)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE21" smd circle
		(at 7.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.796)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE22" smd circle
		(at 8.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.07)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE23" smd circle
		(at 9.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.312)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE24" smd circle
		(at 10.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE25" smd circle
		(at 11.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.008)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AE26" smd circle
		(at 12.5 11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.074)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF1" smd circle
		(at -12.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.143)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF2" smd circle
		(at -11.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.128)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF3" smd circle
		(at -10.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF4" smd circle
		(at -9.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF5" smd circle
		(at -8.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF6" smd circle
		(at -7.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.305)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF7" smd circle
		(at -6.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.298)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF8" smd circle
		(at -5.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF9" smd circle
		(at -4.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF10" smd circle
		(at -3.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF11" smd circle
		(at -2.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF12" smd circle
		(at -1.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 20.09)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF13" smd circle
		(at -0.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.382)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF14" smd circle
		(at 0.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.637)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF15" smd circle
		(at 1.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.515)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF16" smd circle
		(at 2.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF17" smd circle
		(at 3.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.295)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF18" smd circle
		(at 4.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.158)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF19" smd circle
		(at 5.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.079)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF20" smd circle
		(at 6.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.747)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF21" smd circle
		(at 7.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF22" smd circle
		(at 8.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.004)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF23" smd circle
		(at 9.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.259)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF24" smd circle
		(at 10.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.413)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF25" smd circle
		(at 11.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.361)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "AF26" smd circle
		(at 12.5 12.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -12.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -11.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -10.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -9.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at -8.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at -7.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B7" smd circle
		(at -6.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at -5.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at -4.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.904)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at -3.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.046)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B11" smd circle
		(at -2.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.738)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at -1.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.992)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B13" smd circle
		(at -0.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B14" smd circle
		(at 0.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.138)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B15" smd circle
		(at 1.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.648)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B16" smd circle
		(at 2.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.783)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B17" smd circle
		(at 3.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.811)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B18" smd circle
		(at 4.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B19" smd circle
		(at 5.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.761)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B20" smd circle
		(at 6.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.716)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B21" smd circle
		(at 7.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.059)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B22" smd circle
		(at 8.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.209)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B23" smd circle
		(at 9.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B24" smd circle
		(at 10.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.648)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B25" smd circle
		(at 11.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.31)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "B26" smd circle
		(at 12.5 -11.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.349)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -12.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -11.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -10.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at -9.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at -8.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at -7.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C7" smd circle
		(at -6.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at -5.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at -4.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.411)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at -3.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C11" smd circle
		(at -2.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.261)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C12" smd circle
		(at -1.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.414)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C13" smd circle
		(at -0.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.612)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C14" smd circle
		(at 0.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.719)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C15" smd circle
		(at 1.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C16" smd circle
		(at 2.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.954)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C17" smd circle
		(at 3.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.597)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C18" smd circle
		(at 4.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.663)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C19" smd circle
		(at 5.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.647)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C20" smd circle
		(at 6.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C21" smd circle
		(at 7.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.059)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C22" smd circle
		(at 8.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.885)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C23" smd circle
		(at 9.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.582)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C24" smd circle
		(at 10.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.847)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C25" smd circle
		(at 11.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "C26" smd circle
		(at 12.5 -10.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.439)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -12.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -11.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -10.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -9.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D5" smd circle
		(at -8.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at -7.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D7" smd circle
		(at -6.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at -5.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D9" smd circle
		(at -4.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.841)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at -3.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.776)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D11" smd circle
		(at -2.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.7)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at -1.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D13" smd circle
		(at -0.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.81)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D14" smd circle
		(at 0.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.921)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D15" smd circle
		(at 1.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.228)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D16" smd circle
		(at 2.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.691)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D17" smd circle
		(at 3.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D18" smd circle
		(at 4.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.119)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D19" smd circle
		(at 5.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.406)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D20" smd circle
		(at 6.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.428)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D21" smd circle
		(at 7.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.044)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D22" smd circle
		(at 8.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D23" smd circle
		(at 9.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.897)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D24" smd circle
		(at 10.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.819)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D25" smd circle
		(at 11.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.046)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "D26" smd circle
		(at 12.5 -9.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 17.602)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -12.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -11.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -10.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at -9.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E5" smd circle
		(at -8.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E6" smd circle
		(at -7.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E7" smd circle
		(at -6.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E8" smd circle
		(at -5.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E9" smd circle
		(at -4.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E10" smd circle
		(at -3.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.887)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E11" smd circle
		(at -2.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.718)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E12" smd circle
		(at -1.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.416)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E13" smd circle
		(at -0.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.324)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E14" smd circle
		(at 0.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E15" smd circle
		(at 1.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.891)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E16" smd circle
		(at 2.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.758)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E17" smd circle
		(at 3.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.815)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E18" smd circle
		(at 4.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.991)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E19" smd circle
		(at 5.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E20" smd circle
		(at 6.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.829)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E21" smd circle
		(at 7.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.169)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E22" smd circle
		(at 8.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.166)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E23" smd circle
		(at 9.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.567)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E24" smd circle
		(at 10.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E25" smd circle
		(at 11.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.51)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "E26" smd circle
		(at 12.5 -8.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.508)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -12.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.078)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -11.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.056)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -10.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at -9.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F5" smd circle
		(at -8.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at -7.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F7" smd circle
		(at -6.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at -5.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F9" smd circle
		(at -4.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.849)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at -3.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.648)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F11" smd circle
		(at -2.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at -1.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.397)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F13" smd circle
		(at -0.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.316)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F14" smd circle
		(at 0.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.245)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F15" smd circle
		(at 1.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.19)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F16" smd circle
		(at 2.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F17" smd circle
		(at 3.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.09)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F18" smd circle
		(at 4.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F19" smd circle
		(at 5.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.855)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F20" smd circle
		(at 6.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.765)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F21" smd circle
		(at 7.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F22" smd circle
		(at 8.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.582)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F23" smd circle
		(at 9.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.766)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F24" smd circle
		(at 10.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.568)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F25" smd circle
		(at 11.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.629)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "F26" smd circle
		(at 12.5 -7.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -12.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -11.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -10.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at -9.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.69)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at -8.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.707)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at -7.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G7" smd circle
		(at -6.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at -5.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at -4.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.674)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at -3.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.718)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G11" smd circle
		(at -2.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.832)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G12" smd circle
		(at -1.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.4)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G13" smd circle
		(at -0.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G14" smd circle
		(at 0.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.216)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G15" smd circle
		(at 1.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.059)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G16" smd circle
		(at 2.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.156)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G17" smd circle
		(at 3.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.048)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G18" smd circle
		(at 4.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G19" smd circle
		(at 5.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.435)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G20" smd circle
		(at 6.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.173)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G21" smd circle
		(at 7.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.273)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G22" smd circle
		(at 8.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.631)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G23" smd circle
		(at 9.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G24" smd circle
		(at 10.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.798)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G25" smd circle
		(at 11.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.716)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "G26" smd circle
		(at 12.5 -6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.685)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -12.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.057)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -11.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.047)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -10.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at -9.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H5" smd circle
		(at -8.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at -7.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H7" smd circle
		(at -6.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at -5.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H9" smd circle
		(at -4.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.853)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at -3.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H11" smd circle
		(at -2.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.526)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at -1.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.289)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H13" smd circle
		(at -0.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.307)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H14" smd circle
		(at 0.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.918)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H15" smd circle
		(at 1.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H16" smd circle
		(at 2.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.856)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H17" smd circle
		(at 3.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.955)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H18" smd circle
		(at 4.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.354)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H19" smd circle
		(at 5.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.276)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H20" smd circle
		(at 6.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H21" smd circle
		(at 7.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.698)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H22" smd circle
		(at 8.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.516)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H23" smd circle
		(at 9.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.537)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H24" smd circle
		(at 10.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.55)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H25" smd circle
		(at 11.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "H26" smd circle
		(at 12.5 -5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.98)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -12.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -11.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -10.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J4" smd circle
		(at -9.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.068)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J5" smd circle
		(at -8.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.085)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J6" smd circle
		(at -7.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at -6.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at -5.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at -4.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.627)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at -3.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.793)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J11" smd circle
		(at -2.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.115)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J12" smd circle
		(at -1.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.407)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J13" smd circle
		(at -0.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.54)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J14" smd circle
		(at 0.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.364)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J15" smd circle
		(at 1.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.373)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J16" smd circle
		(at 2.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J17" smd circle
		(at 3.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J18" smd circle
		(at 4.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J19" smd circle
		(at 5.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 18.466)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J20" smd circle
		(at 6.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.89)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J21" smd circle
		(at 7.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.754)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J22" smd circle
		(at 8.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J23" smd circle
		(at 9.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.034)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J24" smd circle
		(at 10.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.935)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J25" smd circle
		(at 11.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.524)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "J26" smd circle
		(at 12.5 -4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.495)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -12.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.924)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -11.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.903)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K3" smd circle
		(at -10.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K4" smd circle
		(at -9.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K5" smd circle
		(at -8.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K6" smd circle
		(at -7.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K7" smd circle
		(at -6.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at -5.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K9" smd circle
		(at -4.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.677)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at -3.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.605)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K11" smd circle
		(at -2.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K12" smd circle
		(at -1.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K13" smd circle
		(at -0.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K14" smd circle
		(at 0.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K15" smd circle
		(at 1.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K16" smd circle
		(at 2.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K17" smd circle
		(at 3.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K18" smd circle
		(at 4.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.351)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K19" smd circle
		(at 5.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K20" smd circle
		(at 6.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.537)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K21" smd circle
		(at 7.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.555)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K22" smd circle
		(at 8.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.234)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K23" smd circle
		(at 9.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.109)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K24" smd circle
		(at 10.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K25" smd circle
		(at 11.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.374)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "K26" smd circle
		(at 12.5 -3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.552)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L1" smd circle
		(at -12.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L2" smd circle
		(at -11.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L3" smd circle
		(at -10.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L4" smd circle
		(at -9.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.883)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L5" smd circle
		(at -8.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.909)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L6" smd circle
		(at -7.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L7" smd circle
		(at -6.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L8" smd circle
		(at -5.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L9" smd circle
		(at -4.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L10" smd circle
		(at -3.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L11" smd circle
		(at -2.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L12" smd circle
		(at -1.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L13" smd circle
		(at -0.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L14" smd circle
		(at 0.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L15" smd circle
		(at 1.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L16" smd circle
		(at 2.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L17" smd circle
		(at 3.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L18" smd circle
		(at 4.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 19.491)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L19" smd circle
		(at 5.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.594)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L20" smd circle
		(at 6.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.624)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L21" smd circle
		(at 7.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L22" smd circle
		(at 8.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.844)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L23" smd circle
		(at 9.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.768)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L24" smd circle
		(at 10.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.633)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L25" smd circle
		(at 11.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.533)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "L26" smd circle
		(at 12.5 -2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M1" smd circle
		(at -12.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.858)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M2" smd circle
		(at -11.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.85)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M3" smd circle
		(at -10.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M4" smd circle
		(at -9.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M5" smd circle
		(at -8.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M6" smd circle
		(at -7.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 5.554)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M7" smd circle
		(at -6.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 5.516)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M8" smd circle
		(at -5.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M9" smd circle
		(at -4.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M10" smd circle
		(at -3.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M11" smd circle
		(at -2.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M12" smd circle
		(at -1.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M13" smd circle
		(at -0.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M14" smd circle
		(at 0.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M15" smd circle
		(at 1.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M16" smd circle
		(at 2.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M17" smd circle
		(at 3.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M18" smd circle
		(at 4.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M19" smd circle
		(at 5.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.54)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M20" smd circle
		(at 6.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.56)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M21" smd circle
		(at 7.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.141)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M22" smd circle
		(at 8.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 15.559)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M23" smd circle
		(at 9.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M24" smd circle
		(at 10.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.663)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M25" smd circle
		(at 11.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.154)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "M26" smd circle
		(at 12.5 -1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.064)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N1" smd circle
		(at -12.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N2" smd circle
		(at -11.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N3" smd circle
		(at -10.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N4" smd circle
		(at -9.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.485)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N5" smd circle
		(at -8.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.498)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N6" smd circle
		(at -7.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N7" smd circle
		(at -6.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N8" smd circle
		(at -5.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N9" smd circle
		(at -4.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N10" smd circle
		(at -3.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N11" smd circle
		(at -2.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N12" smd circle
		(at -1.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N13" smd circle
		(at -0.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.132)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N14" smd circle
		(at 0.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.369)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N15" smd circle
		(at 1.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N16" smd circle
		(at 2.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N17" smd circle
		(at 3.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N18" smd circle
		(at 4.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N19" smd circle
		(at 5.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.827)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N20" smd circle
		(at 6.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N21" smd circle
		(at 7.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.865)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N22" smd circle
		(at 8.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.705)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N23" smd circle
		(at 9.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.749)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N24" smd circle
		(at 10.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.454)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N25" smd circle
		(at 11.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "N26" smd circle
		(at 12.5 -0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.605)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P1" smd circle
		(at -12.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.421)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P2" smd circle
		(at -11.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.419)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P3" smd circle
		(at -10.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P4" smd circle
		(at -9.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P5" smd circle
		(at -8.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P6" smd circle
		(at -7.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 6.1)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P7" smd circle
		(at -6.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 6.016)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P8" smd circle
		(at -5.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P9" smd circle
		(at -4.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P10" smd circle
		(at -3.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P11" smd circle
		(at -2.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P12" smd circle
		(at -1.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P13" smd circle
		(at -0.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.331)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P14" smd circle
		(at 0.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.149)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P15" smd circle
		(at 1.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P16" smd circle
		(at 2.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P17" smd circle
		(at 3.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P18" smd circle
		(at 4.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P19" smd circle
		(at 5.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.001)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P20" smd circle
		(at 6.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.644)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P21" smd circle
		(at 7.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.758)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P22" smd circle
		(at 8.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P23" smd circle
		(at 9.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.717)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P24" smd circle
		(at 10.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.277)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P25" smd circle
		(at 11.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.308)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "P26" smd circle
		(at 12.5 0.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.915)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R1" smd circle
		(at -12.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R2" smd circle
		(at -11.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R3" smd circle
		(at -10.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R4" smd circle
		(at -9.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.973)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R5" smd circle
		(at -8.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.991)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R6" smd circle
		(at -7.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R7" smd circle
		(at -6.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R8" smd circle
		(at -5.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R9" smd circle
		(at -4.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R10" smd circle
		(at -3.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R11" smd circle
		(at -2.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R12" smd circle
		(at -1.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R13" smd circle
		(at -0.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.19)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R14" smd circle
		(at 0.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.277)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R15" smd circle
		(at 1.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R16" smd circle
		(at 2.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R17" smd circle
		(at 3.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R18" smd circle
		(at 4.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R19" smd circle
		(at 5.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R20" smd circle
		(at 6.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.707)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R21" smd circle
		(at 7.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.954)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R22" smd circle
		(at 8.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.97)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R23" smd circle
		(at 9.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.922)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R24" smd circle
		(at 10.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R25" smd circle
		(at 11.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.555)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "R26" smd circle
		(at 12.5 1.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.586)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T1" smd circle
		(at -12.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.796)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T2" smd circle
		(at -11.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.777)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T3" smd circle
		(at -10.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T4" smd circle
		(at -9.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T5" smd circle
		(at -8.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T6" smd circle
		(at -7.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 6.993)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T7" smd circle
		(at -6.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 6.98)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T8" smd circle
		(at -5.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T9" smd circle
		(at -4.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T10" smd circle
		(at -3.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T11" smd circle
		(at -2.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T12" smd circle
		(at -1.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T13" smd circle
		(at -0.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.82)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T14" smd circle
		(at 0.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.714)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T15" smd circle
		(at 1.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T16" smd circle
		(at 2.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T17" smd circle
		(at 3.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T18" smd circle
		(at 4.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T19" smd circle
		(at 5.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.756)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T20" smd circle
		(at 6.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.445)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T21" smd circle
		(at 7.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T22" smd circle
		(at 8.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.497)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T23" smd circle
		(at 9.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.52)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T24" smd circle
		(at 10.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.564)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T25" smd circle
		(at 11.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.424)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "T26" smd circle
		(at 12.5 2.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U1" smd circle
		(at -12.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U2" smd circle
		(at -11.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U3" smd circle
		(at -10.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U4" smd circle
		(at -9.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.698)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U5" smd circle
		(at -8.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.717)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U6" smd circle
		(at -7.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U7" smd circle
		(at -6.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U8" smd circle
		(at -5.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U9" smd circle
		(at -4.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U10" smd circle
		(at -3.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U11" smd circle
		(at -2.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U12" smd circle
		(at -1.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U13" smd circle
		(at -0.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U14" smd circle
		(at 0.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U15" smd circle
		(at 1.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U16" smd circle
		(at 2.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U17" smd circle
		(at 3.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U18" smd circle
		(at 4.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U19" smd circle
		(at 5.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.98)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U20" smd circle
		(at 6.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.601)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U21" smd circle
		(at 7.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.565)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U22" smd circle
		(at 8.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.453)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U23" smd circle
		(at 9.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U24" smd circle
		(at 10.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.66)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U25" smd circle
		(at 11.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.487)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "U26" smd circle
		(at 12.5 3.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.914)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V1" smd circle
		(at -12.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.53)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V2" smd circle
		(at -11.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.52)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V3" smd circle
		(at -10.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V4" smd circle
		(at -9.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V5" smd circle
		(at -8.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V6" smd circle
		(at -7.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.84)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V7" smd circle
		(at -6.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 7.861)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V8" smd circle
		(at -5.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V9" smd circle
		(at -4.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V10" smd circle
		(at -3.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V11" smd circle
		(at -2.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V12" smd circle
		(at -1.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V13" smd circle
		(at -0.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V14" smd circle
		(at 0.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V15" smd circle
		(at 1.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V16" smd circle
		(at 2.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V17" smd circle
		(at 3.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V18" smd circle
		(at 4.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V19" smd circle
		(at 5.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.006)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V20" smd circle
		(at 6.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V21" smd circle
		(at 7.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.873)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V22" smd circle
		(at 8.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.665)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V23" smd circle
		(at 9.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.46)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V24" smd circle
		(at 10.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.139)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V25" smd circle
		(at 11.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "V26" smd circle
		(at 12.5 4.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.807)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W1" smd circle
		(at -12.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W2" smd circle
		(at -11.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W3" smd circle
		(at -10.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W4" smd circle
		(at -9.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.352)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W5" smd circle
		(at -8.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.335)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W6" smd circle
		(at -7.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W7" smd circle
		(at -6.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W8" smd circle
		(at -5.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W9" smd circle
		(at -4.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.177)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W10" smd circle
		(at -3.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.957)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W11" smd circle
		(at -2.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.269)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W12" smd circle
		(at -1.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.067)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W13" smd circle
		(at -0.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.556)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W14" smd circle
		(at 0.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.435)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W15" smd circle
		(at 1.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 9.29)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W16" smd circle
		(at 2.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.407)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W17" smd circle
		(at 3.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W18" smd circle
		(at 4.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W19" smd circle
		(at 5.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.539)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W20" smd circle
		(at 6.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.707)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W21" smd circle
		(at 7.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.222)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W22" smd circle
		(at 8.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W23" smd circle
		(at 9.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.408)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W24" smd circle
		(at 10.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.035)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W25" smd circle
		(at 11.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.878)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "W26" smd circle
		(at 12.5 5.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.877)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y1" smd circle
		(at -12.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.557)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y2" smd circle
		(at -11.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 11.548)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y3" smd circle
		(at -10.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y4" smd circle
		(at -9.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y5" smd circle
		(at -8.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y6" smd circle
		(at -7.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.854)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y7" smd circle
		(at -6.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 8.9)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y8" smd circle
		(at -5.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y9" smd circle
		(at -4.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.352)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y10" smd circle
		(at -3.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.323)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y11" smd circle
		(at -2.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.313)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y12" smd circle
		(at -1.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.069)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y13" smd circle
		(at -0.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.346)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y14" smd circle
		(at 0.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y15" smd circle
		(at 1.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.09)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y16" smd circle
		(at 2.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 10.715)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y17" smd circle
		(at 3.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 14.175)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y18" smd circle
		(at 4.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 16.052)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y19" smd circle
		(at 5.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y20" smd circle
		(at 6.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.396)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y21" smd circle
		(at 7.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.493)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y22" smd circle
		(at 8.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.981)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y23" smd circle
		(at 9.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.82)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y24" smd circle
		(at 10.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y25" smd circle
		(at 11.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 12.979)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(pad "Y26" smd circle
		(at 12.5 6.5)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(die_length 13.135)
		(solder_mask_margin 0.075)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_xcau25p_2ffvb676i.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0.2)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
