(footprint "SON50P200X200X80-9N-R100X170"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "SON, 0.50mm Pitch; 8 Pin, 2.00mm W X 2.00mm L X 0.80mm H body (w/thermal tab 1.0 X 1.7 mm), IPC Medium Density")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.175 -2.025 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SON50P200X200X80-9N-R100X170"
		(at -0.175 2.025 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.05 -0.75)
		(size 0.7 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1.05 -0.25)
		(size 0.7 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -1.05 0.25)
		(size 0.7 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -1.05 0.75)
		(size 0.7 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 1.05 0.75)
		(size 0.7 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 1.05 0.25)
		(size 0.7 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 1.05 -0.25)
		(size 0.7 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 1.05 -0.75)
		(size 0.7 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0 0 180)
		(size 1 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
)
