(footprint "sy8008a" (version 20221018) (generator opencad-lib)
  (layer "F.Cu")
  (descr "SY8008A 0.6A Buck Converter. SOT-23-5; land pads 0.55x0.8, pitch 0.95, rows 2.4mm c-c.")
  (tags "SY8008AAAC")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -2.53) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "sy8008a" (at 0 2.53) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -1.2 -0.95) (size 0.8 0.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -1.2 0) (size 0.8 0.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -1.2 0.95) (size 0.8 0.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 1.2 0.95) (size 0.8 0.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at 1.2 -0.95) (size 0.8 0.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
