(footprint "WiFi_Module_ATWINC1500-MR210PB"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -12.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "WiFi_Module_ATWINC1500-MR210PB"
		(at 0 12.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -9.1 14.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -9.1 15.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -9.1 16.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -7.365 -8.19)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -7.365 -7.175)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -7.365 -6.16)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -7.365 -5.14)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -7.365 -1.08)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -7.365 0.955)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -7.365 1.97)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -7.365 2.985)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -7.365 4)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 7.365 1.965)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 7.365 0.95)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 7.365 -0.07)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 7.365 -1.085)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 7.365 -2.1)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 7.365 -3.115)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 7.365 -4.13)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 7.365 -5.15)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 7.365 -6.165)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 7.365 -7.18)
		(size 1.9 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 5.465 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 2.415 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 1.4 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 0.385 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at -0.63 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at -1.645 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at -2.665 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at -3.68 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at -4.695 -10.86)
		(size 0.8 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 0.485 -4.59)
		(size 3.7 3.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_atwinc1500_mr210pb.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 180)
		)
	)
)
