(footprint "Bluetooth_Module_BC118_1103394"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -10.2 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bluetooth_Module_BC118_1103394"
		(at 0.01 11.73 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -8.5 13.73 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -8.5 14.93 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -8.5 16.13 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -7.2 -4.75)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -7.2 -3.55)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -7.2 -2.35)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -7.2 -1.15)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -7.2 0.05)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -7.2 1.25)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -7.2 2.45)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -7.2 3.65)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -7.2 4.85)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -7.2 6.05)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -7.2 7.25)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -7.2 8.45)
		(size 1.2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at -6 9.65)
		(size 0.8 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at -4.8 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at -3.6 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at -2.4 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at -1.2 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 0 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 1.2 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 2.4 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 3.6 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 4.8 9.65)
		(size 0.8 1.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 6 9.65)
		(size 0.8 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 7.2 8.45)
		(size 1.2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at 7.2 7.25)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at 7.2 6.05)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at 7.2 4.85)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 7.2 3.65)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 7.2 2.45)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at 7.2 1.25)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at 7.2 0.05)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at 7.2 -1.15)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at 7.2 -2.35)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 7.2 -3.55)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at 7.2 -4.75)
		(size 1.4 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_bc118_1103394.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
