(footprint "Bluetooth_BC127-1103383"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -9.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bluetooth_BC127-1103383"
		(at 0 10.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -6.55 12.75 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -6.55 13.95 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -6.55 15.15 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -5.8 -8.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -5.8 -7.3)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -5.8 -6.5)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -5.8 -5.7)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -5.8 -4.9)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -5.8 -4.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -5.8 -3.3)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -5.8 -2.5)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -5.8 -1.7)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -5.8 -0.9)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -5.8 -0.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -5.8 0.7)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "13" smd rect
		(at -5.8 1.5)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "14" smd rect
		(at -5.8 2.3)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "15" smd rect
		(at -5.8 3.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "16" smd rect
		(at -5.8 3.9)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "17" smd rect
		(at -5.8 4.7)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "18" smd rect
		(at -5.8 5.5)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "19" smd rect
		(at -5.8 6.3)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "20" smd rect
		(at -5.8 7.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "21" smd rect
		(at -5.8 7.9)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "22" smd rect
		(at -4 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "23" smd rect
		(at -4.8 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "24" smd rect
		(at -3.2 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "25" smd rect
		(at -2.4 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "26" smd rect
		(at -1.6 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "27" smd rect
		(at -0.8 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 0 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 0.8 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "30" smd rect
		(at 1.6 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "31" smd rect
		(at 2.4 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "32" smd rect
		(at 3.2 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "33" smd rect
		(at 4 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 4.8 8.9)
		(size 0.6 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "35" smd rect
		(at 5.8 7.9)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 5.8 7.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "37" smd rect
		(at 5.8 6.3)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "38" smd rect
		(at 5.8 5.5)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "39" smd rect
		(at 5.8 4.7)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "40" smd rect
		(at 5.8 3.9)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "41" smd rect
		(at 5.8 3.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "42" smd rect
		(at 5.8 2.3)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "43" smd rect
		(at 5.8 1.5)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "44" smd rect
		(at 5.8 0.7)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "45" smd rect
		(at 5.8 -0.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "46" smd rect
		(at 5.8 -0.9)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "47" smd rect
		(at 5.8 -1.7)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "48" smd rect
		(at 5.8 -2.5)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "49" smd rect
		(at 5.8 -3.3)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "50" smd rect
		(at 5.8 -4.1)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "51" smd rect
		(at 5.8 -4.9)
		(size 1 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(embedded_fonts no)
)
