(footprint "Bluetooth_Module_BLE112-A-V1"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -9.9 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bluetooth_Module_BLE112-A-V1"
		(at 0 12.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -8 14.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -8 15.45 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -8 16.65 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd oval
		(at -6.25 -8.15)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd oval
		(at -6.25 -6.9)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd oval
		(at -6.25 -5.65)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd oval
		(at -6.25 -4.4)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd oval
		(at -6.25 -3.15)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd oval
		(at -6.25 -1.9)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd oval
		(at -6.25 -0.65)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd oval
		(at -6.25 0.6)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd oval
		(at -6.25 1.85)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd oval
		(at -6.25 3.1)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd oval
		(at -6.25 4.35)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd oval
		(at -6.25 5.6)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd oval
		(at -6.25 6.85)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd oval
		(at -4.375 9.05)
		(size 0.85 3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd oval
		(at -3.125 9.05)
		(size 0.85 3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd oval
		(at -1.875 9.05)
		(size 0.85 3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd oval
		(at -0.625 9.05)
		(size 0.85 3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd oval
		(at 0.625 9.05)
		(size 0.85 3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd oval
		(at 1.875 9.05)
		(size 0.85 3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd oval
		(at 3.125 9.05)
		(size 0.85 3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd oval
		(at 4.375 9.05)
		(size 0.85 3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd oval
		(at 6.25 6.85)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd oval
		(at 6.25 5.6)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd oval
		(at 6.25 4.35)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd oval
		(at 6.25 3.1)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd oval
		(at 6.25 1.85)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd oval
		(at 6.25 0.6)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd oval
		(at 6.25 -0.65)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd oval
		(at 6.25 -1.9)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd oval
		(at 6.25 -3.15)
		(size 3 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_ble112_a_v1.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 90)
		)
	)
)
