(footprint "Bluetooth_Module_CYBLE-022001-00"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -5.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bluetooth_Module_CYBLE-022001-00"
		(at 0 6.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "REF**"
		(at -5.35 9.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.35 10.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.35 11.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.35 13 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -3.46 -4.64 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -2.69 -4.64 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -1.93 -4.64 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -1.17 -4.64 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -0.41 -4.64 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 4.64 -4.09 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 4.64 -3.33 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 4.64 -2.56 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 4.64 -1.8 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 4.64 -1.04 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 4.64 -0.28 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 4.64 0.48 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 4.64 1.25 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.64 2.01 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.64 2.77 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 4.64 3.53 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 4.64 4.29 90)
		(size 0.41 0.91)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 3.4 4.85 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 2.64 4.85 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 1.88 4.85 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 1.12 4.85 90)
		(size 0.91 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_cyble_022001_00.glb"
		(offset
			(xyz 7.25 4 -5.35)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 90)
		)
	)
)
