(footprint "WiFi_Module_NINA-W102"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -7.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "WiFi_Module_NINA-W102"
		(at 0 8.4 180)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.4 9.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.4 10.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.4 12 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -4.125 -6.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -4.125 -5.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -4.125 -4.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -4.125 -3.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -4.125 -2.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -4.125 -1.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -4.125 -0.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -4.125 0.8)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -4.125 1.8)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -4.125 2.8)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -2 2.725 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -1 2.725 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 0 2.725 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 1 2.725 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 2 2.725 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 4.125 2.8)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at 4.125 1.8)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 4.125 0.8)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 4.125 -0.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 4.125 -1.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at 4.125 -2.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 4.125 -3.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 4.125 -4.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 4.125 -5.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "25" smd roundrect
		(at 4.125 -6.2)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "26" smd roundrect
		(at 2 -6.125 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "27" smd roundrect
		(at 1 -6.125 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "28" smd roundrect
		(at 0 -6.125 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "29" smd roundrect
		(at -1 -6.125 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "30" smd roundrect
		(at -2 -6.125 270)
		(size 1.15 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.18)
	)
	(pad "31" smd rect
		(at -2.75 -4.75 270)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at -1.65 -4.75 270)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at -0.55 -4.75 270)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 0.55 -4.75 270)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at 1.65 -4.75 270)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 2.75 -4.75 270)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "37" smd rect
		(at -0.575 -3.425)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "38" smd rect
		(at 0.575 -3.425)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "39" smd rect
		(at -1.725 -2.275)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "40" smd rect
		(at -0.575 -2.275)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "41" smd rect
		(at 0.575 -2.275)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "42" smd rect
		(at 1.725 -2.275)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "43" smd rect
		(at -0.575 -1.125)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "44" smd rect
		(at 0.575 -1.125)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "45" smd rect
		(at -1.725 0.025)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "46" smd rect
		(at -0.575 0.025)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "47" smd rect
		(at 0.575 0.025)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "48" smd rect
		(at 1.725 0.025)
		(size 0.700001 0.700001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_nina_w102_00b.glb"
		(offset
			(xyz -4.75 9.1 0.02)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 180)
		)
	)
)
