(footprint "Bluetooth_Module_NORA-B206"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.95 -7.75 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bluetooth_Module_NORA-B206"
		(at -5.95 8.65 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0.01 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0.01 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.95 9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.95 10.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.95 11.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0.01 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0.01 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A1" smd rect
		(at 4.4 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd rect
		(at 3.3 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd rect
		(at 2.2 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd rect
		(at 1.1 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd rect
		(at 0 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd rect
		(at -1.1 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd rect
		(at -2.2 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd rect
		(at -3.3 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd rect
		(at -4.4 6.41 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd rect
		(at 4.4 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd rect
		(at 3.3 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd rect
		(at 2.2 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd rect
		(at 1.1 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd rect
		(at 0 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd rect
		(at -1.1 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd rect
		(at -2.2 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd rect
		(at -3.3 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd rect
		(at -4.4 5.31 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd rect
		(at 4.4 4.21 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd rect
		(at 3.3 4.21 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C4" smd rect
		(at 1.1 4.21 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C5" smd rect
		(at 0 4.21 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C6" smd rect
		(at -1.1 4.21 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C8" smd rect
		(at -3.3 4.21 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C9" smd rect
		(at -4.4 4.21 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd rect
		(at 4.4 3.11 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd rect
		(at 3.3 3.11 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D3" smd rect
		(at 2.2 3.11 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D7" smd rect
		(at -2.2 3.11 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd rect
		(at -3.3 3.11 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D9" smd rect
		(at -4.4 3.11 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E1" smd rect
		(at 4.4 2.01 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E2" smd rect
		(at 3.3 2.01 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd rect
		(at 2.2 2.01 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E4" smd rect
		(at 0.55 2.01 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E5" smd rect
		(at -0.55 2.01 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E7" smd rect
		(at -2.2 2.01 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E8" smd rect
		(at -3.3 2.01 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E9" smd rect
		(at -4.4 2.01 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F1" smd rect
		(at 4.4 0.91 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F2" smd rect
		(at 3.3 0.91 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F3" smd rect
		(at 2.2 0.91 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F4" smd rect
		(at 0.55 0.91 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F5" smd rect
		(at -0.55 0.91 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F7" smd rect
		(at -2.2 0.91 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F8" smd rect
		(at -3.3 0.91 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F9" smd rect
		(at -4.4 0.91 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd rect
		(at 4.4 -0.19 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G2" smd rect
		(at 3.3 -0.19 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd rect
		(at 2.2 -0.19 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G4" smd rect
		(at 0.55 -0.19 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G5" smd rect
		(at -0.55 -0.19 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G7" smd rect
		(at -2.2 -0.19 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G8" smd rect
		(at -3.3 -0.19 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G9" smd rect
		(at -4.4 -0.19 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H1" smd rect
		(at 4.4 -1.29 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H2" smd rect
		(at 3.3 -1.29 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H3" smd rect
		(at 2.2 -1.29 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H7" smd rect
		(at -2.2 -1.29 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H8" smd rect
		(at -3.3 -1.29 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H9" smd rect
		(at -4.4 -1.29 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J1" smd rect
		(at 4.4 -2.39 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J2" smd rect
		(at 3.3 -2.39 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J3" smd rect
		(at 2.2 -2.39 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J4" smd rect
		(at 0.55 -2.39 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J5" smd rect
		(at -0.55 -2.39 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J7" smd rect
		(at -2.2 -2.39 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J8" smd rect
		(at -3.3 -2.39 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J9" smd rect
		(at -4.4 -2.39 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K1" smd rect
		(at 4.4 -3.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K2" smd rect
		(at 3.3 -3.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K3" smd rect
		(at 2.2 -3.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K5" smd rect
		(at 0 -3.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K7" smd rect
		(at -2.2 -3.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K8" smd rect
		(at -3.3 -3.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K9" smd rect
		(at -4.4 -3.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L1" smd rect
		(at 4.4 -4.99 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L9" smd rect
		(at -4.4 -4.99 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M1" smd rect
		(at 4.4 -6.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M2" smd rect
		(at 3.3 -6.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M8" smd rect
		(at -3.3 -6.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M9" smd rect
		(at -4.4 -6.49 90)
		(size 0.6 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_nora_b206_00b.glb"
		(offset
			(xyz -5.2 -7.15 0.5)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
