(footprint "WiFi_Module_RN171"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -14.4 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "WiFi_Module_RN171"
		(at 0 15.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -9.65 17.15 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -9.65 18.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -9.65 19.55 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd oval
		(at -8.382 -12.065)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd oval
		(at -8.382 -10.795)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd oval
		(at -8.382 -9.525)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd oval
		(at -8.382 -8.255)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd oval
		(at -8.382 -6.985)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd oval
		(at -8.382 -5.715)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd oval
		(at -8.382 -4.445)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd oval
		(at -8.382 -3.175)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd oval
		(at -8.382 -1.905)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd oval
		(at -8.382 -0.635)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd oval
		(at -8.382 0.635)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd oval
		(at -8.382 1.905)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd oval
		(at -8.382 3.175)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd oval
		(at -8.382 4.445)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd oval
		(at -8.382 5.715)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd oval
		(at -8.382 6.985)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd oval
		(at -8.382 8.255)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd oval
		(at -8.382 9.525)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd oval
		(at -8.382 10.795)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd oval
		(at -8.382 12.065)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd oval
		(at -3.81 12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd oval
		(at -2.54 12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd oval
		(at -1.27 12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd oval
		(at 0 12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd oval
		(at 1.27 12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd oval
		(at 2.54 12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd oval
		(at 3.81 12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd oval
		(at 8.382 12.065)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd oval
		(at 8.382 10.795)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd oval
		(at 8.382 9.525)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd oval
		(at 8.382 8.255)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd oval
		(at 8.382 6.985)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd oval
		(at 8.382 5.715)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd oval
		(at 8.382 4.445)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd oval
		(at 8.382 3.175)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd oval
		(at 8.382 1.905)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "37" smd oval
		(at 8.382 0.635)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "38" smd oval
		(at 8.382 -0.635)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "39" smd oval
		(at 8.382 -1.905)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "40" smd oval
		(at 8.382 -3.175)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "41" smd oval
		(at 8.382 -4.445)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "42" smd oval
		(at 8.382 -5.715)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "43" smd oval
		(at 8.382 -6.985)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "44" smd oval
		(at 8.382 -8.255)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "45" smd oval
		(at 8.382 -9.525)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "46" smd oval
		(at 8.382 -10.795)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "47" smd oval
		(at 8.382 -12.065)
		(size 2.032 1.016)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "48" smd oval
		(at -1.27 -12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "49" smd oval
		(at -5.08 -12.827)
		(size 1.016 2.032)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "50" thru_hole circle
		(at -5.715 12.7)
		(size 2.032 2.032)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "50" thru_hole circle
		(at 2.286 -12.7)
		(size 2.032 2.032)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "50" thru_hole circle
		(at 4.826 9.271)
		(size 2.032 2.032)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_rn171_i_rm.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 90 0)
		)
	)
)
