(footprint "Bluetooth_Module_RN4020"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -14.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bluetooth_Module_RN4020"
		(at 0 7.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -6.75 11.12 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -6.75 12.32 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -6.75 13.52 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -5.75 -5.45)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -5.75 -4.25)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -5.75 -3.05)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -5.75 -1.85)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -5.75 -0.65)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -5.75 0.55)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -5.75 1.75)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -5.75 2.95)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -3 5.45)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -1.8 5.45)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -0.6 5.45)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 0.6 5.45)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 1.8 5.45)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 3 5.45)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 5.75 2.95)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 5.75 1.75)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 5.75 0.55)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 5.75 -0.65)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 5.75 -1.85)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 5.75 -3.05)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 5.75 -4.25)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 5.75 -5.45)
		(size 1.5 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_rn4020_v_rm.glb"
		(offset
			(xyz 0 4.25 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
