(footprint "Bluetooth_Module_RN42-I_RM"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -13.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bluetooth_Module_RN42-I_RM"
		(at 0 15.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -8.03 16.55 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -8.03 17.75 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -8.03 18.95 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd oval
		(at -6.275 -3.075)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd oval
		(at -6.275 -1.875)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd oval
		(at -6.275 -0.675)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd oval
		(at -6.275 0.525)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd oval
		(at -6.275 1.725)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd oval
		(at -6.275 2.925)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd oval
		(at -6.275 4.125)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd oval
		(at -6.275 5.325)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd oval
		(at -6.275 6.525)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd oval
		(at -6.275 7.725)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd oval
		(at -6.275 8.925)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd oval
		(at -6.275 10.125)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd oval
		(at 6.325 10.125)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd oval
		(at 6.325 8.925)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd oval
		(at 6.325 7.725)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd oval
		(at 6.325 6.525)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd oval
		(at 6.325 5.325)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd oval
		(at 6.325 4.125)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd oval
		(at 6.325 2.925)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd oval
		(at 6.325 1.725)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd oval
		(at 6.325 0.525)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd oval
		(at 6.325 -0.675)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd oval
		(at 6.325 -1.875)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd oval
		(at 6.325 -3.075)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd oval
		(at 3.125 12.525)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd oval
		(at -3.075 12.525)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd oval
		(at 4.125 12.525)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd oval
		(at 1.825 12.525)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd oval
		(at 0.625 12.525)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd oval
		(at -0.575 12.525)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd oval
		(at -1.775 12.525)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd oval
		(at -4.075 12.525)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at -5.575 -6.775)
		(size 1.8 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at -5.575 12.225)
		(size 1.8 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 5.625 -6.775)
		(size 1.8 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 5.625 12.225)
		(size 1.8 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_rn42_i_rm.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
