(footprint "antmicro_lqm2hpn2r2mg0l"
  (version 20240108) (generator "partreel")
  (layer "F.Cu")
  (descr "L_1008_2520Metric::murata-lqm replacement land pattern per manufacturer datasheet: Murata reference spec JELF243B_0019R-01 p.6 sec.12.1: gap 1.6, overall 3.0, land width 1.5")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -2.45) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "VAL**" (at 0 2.45) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -1.15 0) (size 0.7 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 1.15 0) (size 0.7 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
