(footprint "Oscillator_SMD_Q-Tech_QT627_15.8x15.8"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -12.5 -8.54 180)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Oscillator_SMD_Q-Tech_QT627_15.8x15.8"
		(at -12.5 9.44 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0.026 0.179 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0.026 0.179 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -12.5 10.64 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -12.5 11.84 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -12.5 13.04 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0.026 0.184 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0.026 0.184 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -10.86 5.575)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -10.86 4.355)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -10.86 3.135)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -10.86 1.915)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -10.86 0.7)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -10.86 -0.52)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -10.86 -1.74)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -10.86 -2.96)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -10.86 -4.18)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -10.86 -5.4)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 10.91 -5.4)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 10.91 -4.185)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 10.91 -2.965)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 10.91 -1.745)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 10.91 -0.525)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 10.91 0.695)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at 10.91 1.915)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 10.91 3.13)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 10.91 4.35)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 10.91 5.57)
		(size 1.778 0.635)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_qt6274lw12m_100m.glb"
		(offset
			(xyz 7.138 7.258 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
