(footprint "R_0201"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Resistor SMD 0201")
	(tags "resistor SMD 0201")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -0.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "R_0201"
		(at 0 1.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -0.71 3.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -0.71 4.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -0.71 5.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at -0.346 0)
		(size 0.318 0.36)
		(layers "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at 0.344 0)
		(size 0.318 0.36)
		(layers "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.32 0)
		(size 0.46 0.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 0.32 0)
		(size 0.46 0.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_rg0603r_390_d_t10.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
