(footprint "FIL_MURATA_BNX02"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Block Type EMIFIL LC Combined Type, BNX02* Series")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.070035 -7.27492 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "FIL_MURATA_BNX02"
		(at -0.070035 7.17508 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -6.85004 -2.09992)
		(size 3.8 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 6.84997 -2.09992)
		(size 3.8 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -6.85004 2.20008)
		(size 3.8 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 0.99997 5.10008)
		(size 7.9 2.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 3.24997 -5.09992)
		(size 3.4 2.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 6.84997 2.20008)
		(size 3.8 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
)
