(footprint "SON80P400X400X90-9N-R275X355"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "SON, 0.80mm Pitch, 8 Pin, 4.00mm X 4.00mm X 0.90mm H body (w/Thermal Tab 2.75 X 3.55mm), IPC Medium Density")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.2375 -3.025 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SON80P400X400X90-9N-R275X355"
		(at -0.2375 3.025 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -2 -1.2)
		(size 0.8 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -2 -0.4)
		(size 0.8 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -2 0.4)
		(size 0.8 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -2 1.2)
		(size 0.8 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 2 1.2)
		(size 0.8 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 2 0.4)
		(size 0.8 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 2 -0.4)
		(size 0.8 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 2 -1.2)
		(size 0.8 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0 0)
		(size 2.75 3.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
)
