(footprint "DSBGA-12_1.39x1.65mm_Layout3x4_P0.4mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.89 -1.26 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "DSBGA-12_1.39x1.65mm_Layout3x4_P0.4mm"
		(at -1.04 2.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -1.04 3.55 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -1.04 4.75 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -1.04 5.95 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -0.4 -0.6 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at 0 -0.6 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at 0.4 -0.6 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -0.4 -0.2 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at 0 -0.2 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at 0.4 -0.2 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -0.4 0.2 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at 0 0.2 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at 0.4 0.2 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -0.4 0.6 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at 0 0.6 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at 0.4 0.6 90)
		(size 0.225 0.225)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_ina231aiyffr.glb"
		(offset
			(xyz -0 -0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
