(footprint "XDFN4"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -0.9 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "XDFN4"
		(at 0 1.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -1.73 3.92 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -1.73 5.12 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -1.73 6.32 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd custom
		(at -0.452 -0.327)
		(size 0.1 0.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(zone_connect 2)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy -0.2 -0.125) (xy 0.27 -0.125) (xy 0.02 0.125) (xy -0.2 0.125)
				)
				(width 0.01)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "2" smd custom
		(at -0.452 0.325)
		(size 0.1 0.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(zone_connect 2)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy -0.2 0.125) (xy 0.2 0.125) (xy 0.2 0.055) (xy 0.02 -0.125) (xy -0.2 -0.125)
				)
				(width 0.01)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "3" smd custom
		(at 0.45 0.325)
		(size 0.1 0.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(zone_connect 2)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy 0.2 0.125) (xy -0.2 0.125) (xy -0.2 0.055) (xy -0.02 -0.125) (xy 0.2 -0.125)
				)
				(width 0.01)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "4" smd custom
		(at 0.45 -0.327)
		(size 0.1 0.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(zone_connect 2)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy 0.2 -0.125) (xy -0.2 -0.125) (xy -0.2 -0.055) (xy -0.02 0.125) (xy 0.2 0.125)
				)
				(width 0.01)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 0 0 45)
		(size 0.48 0.48)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(zone_connect 2)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_ncp177amx330tcg.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 -90)
		)
	)
)
