(footprint "THN_30-4812WI"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "THN_30-4812WI"
		(at 0 24.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -3.912 26.312 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -3.912 27.51 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -3.912 28.711 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 12.698)
		(size 2.25 2.25)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 0 7.618)
		(size 2.25 2.25)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 20.318 20.318)
		(size 2.25 2.25)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 20.318 10.159)
		(size 2.25 2.25)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 20.318 0)
		(size 2.25 2.25)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole rect
		(at 0 0)
		(size 2.25 2.25)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_thn_30_4812wi.glb"
		(offset
			(xyz 10.16 -10.16 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 -90)
		)
	)
)
