(footprint "Torex_USP-6C"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "Integrated Circuit")
	(property "Reference" "IC**"
		(at -1.581 -1.111 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Torex_USP-6C"
		(at -3.492 1.929 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -3.492 3.929 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -3.492 5.129 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -3.492 6.328 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -0.975 -0.553 90)
		(size 0.35 0.45)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -0.975 0 90)
		(size 0.25 0.45)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -0.975 0.497 90)
		(size 0.25 0.45)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 0.972 0.497 90)
		(size 0.25 0.45)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 0.972 0 90)
		(size 0.25 0.45)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 0.972 -0.5 90)
		(size 0.25 0.45)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 0 0)
		(size 1 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 0 0 90)
		(size 1.8 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_xc6230h001er_g.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
