(kicad_symbol_lib
	(version 20260206)
	(generator "partreel-import")
		(symbol "nPM2100-CAXX"
			(exclude_from_sim no)
			(in_bom yes)
			(on_board yes)
			(property "Reference" "U"
				(at -11.43 17.78 0)
			)
			(property "Value" "nPM2100-CAXX"
				(at -5.08 15.24 0)
			)
			(property "Footprint" "nordic-lib-kicad-npm:BGA-16_4x4_1.9175x1.8975mm"
				(at -5.08 17.78 0)
			)
			(property "Datasheet" ""
				(at -5.08 17.78 0)
			)
			(property "Description" ""
				(at -5.08 17.78 0)
			)
			(property "ki_fp_filters" "BGA*16*4x4*1.9175x1.8975mm*"
				(at -5.08 17.78 0)
			)
			(symbol "nPM2100-CAXX_0_0"
				(pin power_in line
					(at -15.24 10.16 0)
					(length 2.54)
					(name "VBAT")
					(number "C4")
				)
				(pin passive line
					(at -15.24 5.08 0)
					(length 2.54)
					(name "SW")
					(number "B4")
				)
				(pin input line
					(at -15.24 2.54 0)
					(length 2.54)
					(name "VSET")
					(number "B3")
				)
				(pin bidirectional line
					(at -15.24 -10.16 0)
					(length 2.54)
					(name "GPIO0")
					(number "C3")
				)
				(pin power_in line
					(at 0 -16.51 90)
					(length 2.54)
					(name "PVSS")
					(number "A4")
				)
				(pin passive line
					(at 0 -16.51 90)
					(length 2.54)
					(hide yes)
					(name "AVSS1")
					(number "B1")
				)
				(pin passive line
					(at 0 -16.51 90)
					(length 2.54)
					(hide yes)
					(name "AVSS2")
					(number "B2")
				)
				(pin power_out line
					(at 15.24 10.16 180)
					(length 2.54)
					(name "VOUT")
					(number "A2")
				)
				(pin passive line
					(at 15.24 0 180)
					(length 2.54)
					(name "VINT")
					(number "A3")
				)
				(pin bidirectional line
					(at 15.24 -7.62 180)
					(length 2.54)
					(name "PG/RESET")
					(number "C1")
				)
				(pin input line
					(at 15.24 -10.16 180)
					(length 2.54)
					(name "SYSGDEN")
					(number "C2")
				)
			)
			(symbol "nPM2100-CAXX_1_0"
				(pin bidirectional line
					(at -15.24 -2.54 0)
					(length 2.54)
					(name "SDA")
					(number "D3")
				)
				(pin input line
					(at -15.24 -5.08 0)
					(length 2.54)
					(name "SCL")
					(number "D2")
				)
				(pin bidirectional line
					(at -15.24 -12.7 0)
					(length 2.54)
					(name "GPIO1")
					(number "D1")
				)
				(pin power_out line
					(at 15.24 5.08 180)
					(length 2.54)
					(name "VOUTLDO")
					(number "A1")
					(alternate "LSOUT" power_out line)
				)
				(pin input line
					(at 15.24 -5.08 180)
					(length 2.54)
					(name "SHPHLD")
					(number "D4")
				)
			)
			(symbol "nPM2100-CAXX_1_1")
			(embedded_fonts no)
		)
)
