(footprint "Socket_Amphenol_HPCE_2x17_10107844-002LF"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -15.1 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Socket_Amphenol_HPCE_2x17_10107844-002LF"
		(at 0 13 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -40.07 14.12 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -40.07 15.32 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -40.07 16.52 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -35.329 -4.12)
		(size 3.7 3.7)
		(drill 3.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 35.331 -4.12)
		(size 3.7 3.7)
		(drill 3.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "P1/2" smd rect
		(at 28.602 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P3/4" smd rect
		(at 23.637 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P5/6" smd rect
		(at 18.442 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P7/8" smd rect
		(at 13.478 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P9/10" smd rect
		(at 8.283 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P11/12" smd rect
		(at 3.317 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P13/14" smd rect
		(at -1.875 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P15/16" smd rect
		(at -6.841 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P17/18" smd rect
		(at -11.978 -9.6 90)
		(size 10 4.381)
		(layers "F.Cu")
	)
	(pad "P19/20" smd rect
		(at -11.978 -9.6 90)
		(size 10 4.381)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "P21/22" smd rect
		(at -6.841 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "P23/24" smd rect
		(at -1.875 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "P25/26" smd rect
		(at 3.317 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "P27/28" smd rect
		(at 8.283 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "P29/30" smd rect
		(at 13.478 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "P31/32" smd rect
		(at 18.442 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "P33/34" smd rect
		(at 23.637 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "P35/36" smd rect
		(at 28.602 -9.6 90)
		(size 10 4.495)
		(layers "B.Cu")
	)
	(pad "S1" smd rect
		(at -16.758 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S2" smd rect
		(at -18.029 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S3" smd rect
		(at -19.298 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S4" smd rect
		(at -20.569 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S5" smd rect
		(at -21.839 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S6" smd rect
		(at -23.109 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S7" smd rect
		(at -24.379 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S8" smd rect
		(at -25.649 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S9" smd rect
		(at -26.919 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S10" smd rect
		(at -28.189 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S11" smd rect
		(at -29.458 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S12" smd rect
		(at -30.729 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S13" smd rect
		(at -30.729 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S14" smd rect
		(at -29.458 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S15" smd rect
		(at -28.189 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S16" smd rect
		(at -26.919 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S17" smd rect
		(at -25.649 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S18" smd rect
		(at -24.379 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S19" smd rect
		(at -23.109 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S20" smd rect
		(at -21.839 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S21" smd rect
		(at -20.569 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S22" smd rect
		(at -19.298 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S23" smd rect
		(at -18.029 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "S24" smd rect
		(at -16.758 -7.744)
		(size 0.81 6.3)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_10107844_002lf.glb"
		(offset
			(xyz -0.559 4.12 3.75)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 -180)
		)
	)
)
