(footprint "Bus_M.2_Socket_Key_B_TE_2199119-5"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -11.2495 -4.6995 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bus_M.2_Socket_Key_E_TE_2199119-5"
		(at -10.9995 6.0005 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -11.0495 7.3005 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -11.0495 8.6005 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -11.0495 10.0505 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -9.9995 1.7485)
		(size 1.1 1.1)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 9.9985 1.7485)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -9.2495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -9.0015 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -8.7515 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -8.5015 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -8.2515 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -8.0005 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -7.7505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -7.5005 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -7.2505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -7.0005 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -6.7505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at -4.5015 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at -4.2515 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at -4.0015 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at -3.7505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at -3.5015 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at -3.2505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at -3.0015 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at -2.7505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at -2.5015 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at -2.2505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at -2.0015 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at -1.7505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at -1.5005 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at -1.2505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at -1.0005 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at -0.7505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at -0.5005 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "37" smd rect
		(at -0.2505 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "38" smd rect
		(at -0.0005 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "39" smd rect
		(at 0.2495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "40" smd rect
		(at 0.4995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "41" smd rect
		(at 0.7495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "42" smd rect
		(at 0.9995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "43" smd rect
		(at 1.2495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "44" smd rect
		(at 1.4995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "45" smd rect
		(at 1.7495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "46" smd rect
		(at 1.9995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "47" smd rect
		(at 2.2495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "48" smd rect
		(at 2.4995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "49" smd rect
		(at 2.7495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "50" smd rect
		(at 2.9995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "51" smd rect
		(at 3.2495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "52" smd rect
		(at 3.4995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "53" smd rect
		(at 3.7495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "54" smd rect
		(at 3.9995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "55" smd rect
		(at 4.2495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "56" smd rect
		(at 4.4995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "57" smd rect
		(at 4.7495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "58" smd rect
		(at 4.9995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "59" smd rect
		(at 5.2495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "60" smd rect
		(at 5.4995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "61" smd rect
		(at 5.7495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "62" smd rect
		(at 5.9995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "63" smd rect
		(at 6.2495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "64" smd rect
		(at 6.4995 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "65" smd rect
		(at 6.7495 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "66" smd rect
		(at 6.9985 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "67" smd rect
		(at 7.2485 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "68" smd rect
		(at 7.4985 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "69" smd rect
		(at 7.7485 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "70" smd rect
		(at 7.9985 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "71" smd rect
		(at 8.2485 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "72" smd rect
		(at 8.4985 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "73" smd rect
		(at 8.7485 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "74" smd rect
		(at 8.9985 3.9995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "75" smd rect
		(at 9.2485 -3.4995)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at -10.3505 -2.7515)
		(size 1.2 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 10.3505 -2.7515)
		(size 1.2 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_2199119_5.glb"
		(offset
			(xyz 0 -4.25 1.7)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
