(footprint "Bus_DDR4_Socket_DIMM_2199155-1"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -7.8 -6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bus_DDR4_Socket_DIMM_2199155-1"
		(at -7.9 2.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -7.901 3.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -7.901 5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -7.901 6.402 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 0 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 0.848 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 1.699 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 2.548 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 3.398 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 4.248 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 5.099 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 5.95 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 6.799 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 7.65 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 8.499 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 9.349 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 10.198 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 11.05 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 11.9 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 12.749 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 13.598 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 14.448 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 15.3 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 16.149 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 16.998 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 17.85 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 18.699 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 19.55 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at 20.399 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at 21.248 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at 22.1 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 22.949 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 23.8 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at 24.649 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at 25.498 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at 26.35 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at 27.199 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 28.05 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at 28.899 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 29.749 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "37" smd rect
		(at 30.6 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "38" smd rect
		(at 31.449 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "39" smd rect
		(at 32.298 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "40" smd rect
		(at 33.149 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "41" smd rect
		(at 33.999 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "42" smd rect
		(at 34.85 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "43" smd rect
		(at 35.7 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "44" smd rect
		(at 36.548 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "45" smd rect
		(at 37.399 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "46" smd rect
		(at 38.249 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "47" smd rect
		(at 39.1 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "48" smd rect
		(at 39.95 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "49" smd rect
		(at 40.798 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "50" smd rect
		(at 41.649 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "51" smd rect
		(at 42.499 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "52" smd rect
		(at 43.35 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "53" smd rect
		(at 44.2 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "54" smd rect
		(at 45.048 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "55" smd rect
		(at 45.898 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "56" smd rect
		(at 46.749 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "57" smd rect
		(at 47.6 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "58" smd rect
		(at 48.45 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "59" smd rect
		(at 49.298 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "60" smd rect
		(at 50.148 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "61" smd rect
		(at 50.999 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "62" smd rect
		(at 51.85 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "63" smd rect
		(at 52.7 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "64" smd rect
		(at 53.548 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "65" smd rect
		(at 54.398 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "66" smd rect
		(at 55.249 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "67" smd rect
		(at 56.1 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "68" smd rect
		(at 56.95 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "69" smd rect
		(at 57.798 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "70" smd rect
		(at 58.648 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "71" smd rect
		(at 59.499 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "72" smd rect
		(at 60.35 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "73" smd rect
		(at 61.2 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "74" smd rect
		(at 62.048 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "75" smd rect
		(at 62.898 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "76" smd rect
		(at 63.749 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "77" smd rect
		(at 64.599 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "78" smd rect
		(at 70.549 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "79" smd rect
		(at 71.4 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "80" smd rect
		(at 72.248 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "81" smd rect
		(at 73.099 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "82" smd rect
		(at 73.95 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "83" smd rect
		(at 74.799 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "84" smd rect
		(at 75.65 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "85" smd rect
		(at 76.498 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "86" smd rect
		(at 77.349 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "87" smd rect
		(at 78.2 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "88" smd rect
		(at 79.049 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "89" smd rect
		(at 79.9 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "90" smd rect
		(at 80.748 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "91" smd rect
		(at 81.599 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "92" smd rect
		(at 82.45 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "93" smd rect
		(at 83.299 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "94" smd rect
		(at 84.15 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "95" smd rect
		(at 84.998 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "96" smd rect
		(at 85.849 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "97" smd rect
		(at 86.7 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "98" smd rect
		(at 87.549 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "99" smd rect
		(at 88.4 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "100" smd rect
		(at 89.248 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "101" smd rect
		(at 90.099 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "102" smd rect
		(at 90.95 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "103" smd rect
		(at 91.799 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "104" smd rect
		(at 92.65 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "105" smd rect
		(at 93.498 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "106" smd rect
		(at 94.349 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "107" smd rect
		(at 95.2 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "108" smd rect
		(at 96.049 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "109" smd rect
		(at 96.9 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "110" smd rect
		(at 97.748 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "111" smd rect
		(at 98.599 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "112" smd rect
		(at 99.45 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "113" smd rect
		(at 100.299 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "114" smd rect
		(at 101.15 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "115" smd rect
		(at 101.998 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "116" smd rect
		(at 102.849 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "117" smd rect
		(at 103.7 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "118" smd rect
		(at 104.549 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "119" smd rect
		(at 105.4 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "120" smd rect
		(at 106.248 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "121" smd rect
		(at 107.099 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "122" smd rect
		(at 107.95 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "123" smd rect
		(at 108.799 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "124" smd rect
		(at 109.65 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "125" smd rect
		(at 110.498 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "126" smd rect
		(at 111.349 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "127" smd rect
		(at 112.2 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "128" smd rect
		(at 113.049 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "129" smd rect
		(at 113.9 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "130" smd rect
		(at 114.749 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "131" smd rect
		(at 115.599 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "132" smd rect
		(at 116.45 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "133" smd rect
		(at 117.299 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "134" smd rect
		(at 118.15 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "135" smd rect
		(at 118.999 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "136" smd rect
		(at 119.849 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "137" smd rect
		(at 120.7 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "138" smd rect
		(at 121.549 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "139" smd rect
		(at 122.4 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "140" smd rect
		(at 123.249 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "141" smd rect
		(at 124.099 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "142" smd rect
		(at 124.95 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "143" smd rect
		(at 125.799 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "144" smd rect
		(at 126.65 0 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "145" smd rect
		(at 0 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "146" smd rect
		(at 0.848 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "147" smd rect
		(at 1.699 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "148" smd rect
		(at 2.548 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "149" smd rect
		(at 3.398 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "150" smd rect
		(at 4.248 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "151" smd rect
		(at 5.099 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "152" smd rect
		(at 5.95 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "153" smd rect
		(at 6.799 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "154" smd rect
		(at 7.65 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "155" smd rect
		(at 8.499 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "156" smd rect
		(at 9.349 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "157" smd rect
		(at 10.198 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "158" smd rect
		(at 11.05 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "159" smd rect
		(at 11.9 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "160" smd rect
		(at 12.749 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "161" smd rect
		(at 13.598 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "162" smd rect
		(at 14.448 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "163" smd rect
		(at 15.3 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "164" smd rect
		(at 16.149 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "165" smd rect
		(at 16.998 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "166" smd rect
		(at 17.85 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "167" smd rect
		(at 18.699 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "168" smd rect
		(at 19.55 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "169" smd rect
		(at 20.399 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "170" smd rect
		(at 21.248 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "171" smd rect
		(at 22.1 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "172" smd rect
		(at 22.949 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "173" smd rect
		(at 23.8 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "174" smd rect
		(at 24.649 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "175" smd rect
		(at 25.498 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "176" smd rect
		(at 26.35 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "177" smd rect
		(at 27.199 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "178" smd rect
		(at 28.05 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "179" smd rect
		(at 28.899 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "180" smd rect
		(at 29.749 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "181" smd rect
		(at 30.6 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "182" smd rect
		(at 31.449 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "183" smd rect
		(at 32.298 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "184" smd rect
		(at 33.149 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "185" smd rect
		(at 33.999 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "186" smd rect
		(at 34.85 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "187" smd rect
		(at 35.7 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "188" smd rect
		(at 36.548 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "189" smd rect
		(at 37.399 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "190" smd rect
		(at 38.249 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "191" smd rect
		(at 39.1 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "192" smd rect
		(at 39.95 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "193" smd rect
		(at 40.798 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "194" smd rect
		(at 41.649 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "195" smd rect
		(at 42.499 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "196" smd rect
		(at 43.35 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "197" smd rect
		(at 44.2 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "198" smd rect
		(at 45.048 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "199" smd rect
		(at 45.898 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "200" smd rect
		(at 46.749 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "201" smd rect
		(at 47.6 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "202" smd rect
		(at 48.45 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "203" smd rect
		(at 49.298 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "204" smd rect
		(at 50.148 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "205" smd rect
		(at 50.999 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "206" smd rect
		(at 51.85 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "207" smd rect
		(at 52.7 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "208" smd rect
		(at 53.548 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "209" smd rect
		(at 54.398 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "210" smd rect
		(at 55.249 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "211" smd rect
		(at 56.1 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "212" smd rect
		(at 56.95 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "213" smd rect
		(at 57.798 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "214" smd rect
		(at 58.648 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "215" smd rect
		(at 59.499 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "216" smd rect
		(at 60.35 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "217" smd rect
		(at 61.2 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "218" smd rect
		(at 62.048 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "219" smd rect
		(at 62.898 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "220" smd rect
		(at 63.749 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "221" smd rect
		(at 64.599 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "222" smd rect
		(at 70.549 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "223" smd rect
		(at 71.4 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "224" smd rect
		(at 72.248 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "225" smd rect
		(at 73.099 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "226" smd rect
		(at 73.95 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "227" smd rect
		(at 74.799 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "228" smd rect
		(at 75.65 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "229" smd rect
		(at 76.498 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "230" smd rect
		(at 77.349 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "231" smd rect
		(at 78.2 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "232" smd rect
		(at 79.049 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "233" smd rect
		(at 79.9 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "234" smd rect
		(at 80.748 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "235" smd rect
		(at 81.599 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "236" smd rect
		(at 82.45 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "237" smd rect
		(at 83.299 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "238" smd rect
		(at 84.15 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "239" smd rect
		(at 84.998 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "240" smd rect
		(at 85.849 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "241" smd rect
		(at 86.7 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "242" smd rect
		(at 87.549 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "243" smd rect
		(at 88.4 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "244" smd rect
		(at 89.248 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "245" smd rect
		(at 90.099 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "246" smd rect
		(at 90.95 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "247" smd rect
		(at 91.799 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "248" smd rect
		(at 92.65 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "249" smd rect
		(at 93.498 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "250" smd rect
		(at 94.349 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "251" smd rect
		(at 95.2 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "252" smd rect
		(at 96.049 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "253" smd rect
		(at 96.9 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "254" smd rect
		(at 97.748 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "255" smd rect
		(at 98.599 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "256" smd rect
		(at 99.45 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "257" smd rect
		(at 100.299 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "258" smd rect
		(at 101.15 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "259" smd rect
		(at 101.998 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "260" smd rect
		(at 102.849 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "261" smd rect
		(at 103.7 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "262" smd rect
		(at 104.549 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "263" smd rect
		(at 105.4 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "264" smd rect
		(at 106.248 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "265" smd rect
		(at 107.099 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "266" smd rect
		(at 107.95 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "267" smd rect
		(at 108.799 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "268" smd rect
		(at 109.65 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "269" smd rect
		(at 110.498 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "270" smd rect
		(at 111.349 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "271" smd rect
		(at 112.2 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "272" smd rect
		(at 113.049 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "273" smd rect
		(at 113.9 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "274" smd rect
		(at 114.749 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "275" smd rect
		(at 115.599 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "276" smd rect
		(at 116.45 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "277" smd rect
		(at 117.299 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "278" smd rect
		(at 118.15 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "279" smd rect
		(at 118.999 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "280" smd rect
		(at 119.849 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "281" smd rect
		(at 120.7 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "282" smd rect
		(at 121.549 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "283" smd rect
		(at 122.4 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "284" smd rect
		(at 123.249 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "285" smd rect
		(at 124.099 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "286" smd rect
		(at 124.95 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "287" smd rect
		(at 125.799 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "288" smd rect
		(at 126.65 -4.601 90)
		(size 1.8 0.57)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP1" thru_hole roundrect
		(at -5.651 -2.301 180)
		(size 1.8 3.05)
		(drill oval 1.2 2.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.5)
	)
	(pad "MP2" thru_hole roundrect
		(at 68.9 -2.301 180)
		(size 1.8 3.05)
		(drill oval 1.2 2.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.5)
	)
	(pad "MP3" thru_hole roundrect
		(at 132.3 -2.301 180)
		(size 1.8 3.05)
		(drill oval 1.2 2.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.5)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_2199155_1.glb"
		(offset
			(xyz 63.325 2.25 6.15)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
