(footprint "Bus_SDRAM_SODIMM_TE_390112-1"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -35.16 -15.185 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bus_SDRAM_SODIMM_TE_390112-1"
		(at -36.2 17.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0.1 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0.1 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -36.2 18.45 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -36.2 19.65 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -36.2 20.85 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 -0.095 180)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0.005 180)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -31.5 -10.045 180)
		(size 1.1 1.1)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 31.5 -10.045 180)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at 30.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 30.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at 29.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 29.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 28.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 28.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at 28.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 27.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at 27.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at 26.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 26.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 26.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 25.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 25.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 24.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 24.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at 24.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 23.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 23.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 22.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at 22.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 22.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 21.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 21.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "25" smd roundrect
		(at 20.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "26" smd roundrect
		(at 20.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "27" smd roundrect
		(at 20.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "28" smd roundrect
		(at 19.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "29" smd roundrect
		(at 19.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "30" smd roundrect
		(at 18.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "31" smd roundrect
		(at 18.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "32" smd roundrect
		(at 18.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "33" smd roundrect
		(at 17.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "34" smd roundrect
		(at 17.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "35" smd roundrect
		(at 16.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "36" smd roundrect
		(at 16.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "37" smd roundrect
		(at 16.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "38" smd roundrect
		(at 15.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "39" smd roundrect
		(at 15.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "40" smd roundrect
		(at 14.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "41" smd roundrect
		(at 14.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "42" smd roundrect
		(at 14.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "43" smd roundrect
		(at 13.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "44" smd roundrect
		(at 13.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "45" smd roundrect
		(at 12.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "46" smd roundrect
		(at 12.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "47" smd roundrect
		(at 12.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "48" smd roundrect
		(at 11.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "49" smd roundrect
		(at 11.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "50" smd roundrect
		(at 10.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "51" smd roundrect
		(at 10.5 -14.14 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "52" smd roundrect
		(at 10.1 -5.94 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "53" smd roundrect
		(at 9.7 -14.14 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "54" smd roundrect
		(at 9.3 -5.94 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "55" smd roundrect
		(at 8.9 -14.14 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "56" smd roundrect
		(at 8.5 -5.94 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "57" smd roundrect
		(at 8.1 -14.14 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "58" smd roundrect
		(at 7.7 -5.94 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "59" smd roundrect
		(at 7.3 -14.14 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "60" smd roundrect
		(at 6.9 -5.94 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "61" smd roundrect
		(at 2.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "62" smd roundrect
		(at 2.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "63" smd roundrect
		(at 1.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "64" smd roundrect
		(at 1.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "65" smd roundrect
		(at 1.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "66" smd roundrect
		(at 0.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "67" smd roundrect
		(at 0.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "68" smd roundrect
		(at -0.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "69" smd roundrect
		(at -0.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "70" smd roundrect
		(at -0.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "71" smd roundrect
		(at -1.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "72" smd roundrect
		(at -1.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "73" smd roundrect
		(at -2.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "74" smd roundrect
		(at -2.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "75" smd roundrect
		(at -2.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "76" smd roundrect
		(at -3.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "77" smd roundrect
		(at -3.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "78" smd roundrect
		(at -4.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "79" smd roundrect
		(at -4.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "80" smd roundrect
		(at -4.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "81" smd roundrect
		(at -5.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "82" smd roundrect
		(at -5.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "83" smd roundrect
		(at -6.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "84" smd roundrect
		(at -6.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "85" smd roundrect
		(at -6.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "86" smd roundrect
		(at -7.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "87" smd roundrect
		(at -7.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "88" smd roundrect
		(at -8.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "89" smd roundrect
		(at -8.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "90" smd roundrect
		(at -8.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "91" smd roundrect
		(at -9.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "92" smd roundrect
		(at -9.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "93" smd roundrect
		(at -10.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "94" smd roundrect
		(at -10.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "95" smd roundrect
		(at -10.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "96" smd roundrect
		(at -11.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "97" smd roundrect
		(at -11.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "98" smd roundrect
		(at -12.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "99" smd roundrect
		(at -12.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "100" smd roundrect
		(at -12.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "101" smd roundrect
		(at -13.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "102" smd roundrect
		(at -13.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "103" smd roundrect
		(at -14.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "104" smd roundrect
		(at -14.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "105" smd roundrect
		(at -14.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "106" smd roundrect
		(at -15.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "107" smd roundrect
		(at -15.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "108" smd roundrect
		(at -16.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "109" smd roundrect
		(at -16.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "110" smd roundrect
		(at -16.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "111" smd roundrect
		(at -17.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "112" smd roundrect
		(at -17.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "113" smd roundrect
		(at -18.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "114" smd roundrect
		(at -18.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "115" smd roundrect
		(at -18.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "116" smd roundrect
		(at -19.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "117" smd roundrect
		(at -19.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "118" smd roundrect
		(at -20.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "119" smd roundrect
		(at -20.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "120" smd roundrect
		(at -20.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "121" smd roundrect
		(at -21.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "122" smd roundrect
		(at -21.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "123" smd roundrect
		(at -22.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "124" smd roundrect
		(at -22.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "125" smd roundrect
		(at -22.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "126" smd roundrect
		(at -23.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "127" smd roundrect
		(at -23.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "128" smd roundrect
		(at -24.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "129" smd roundrect
		(at -24.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "130" smd roundrect
		(at -24.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "131" smd roundrect
		(at -25.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "132" smd roundrect
		(at -25.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "133" smd roundrect
		(at -26.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "134" smd roundrect
		(at -26.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "135" smd roundrect
		(at -26.9 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "136" smd roundrect
		(at -27.3 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "137" smd roundrect
		(at -27.7 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "138" smd roundrect
		(at -28.1 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "139" smd roundrect
		(at -28.5 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "140" smd roundrect
		(at -28.9 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "141" smd roundrect
		(at -29.3 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "142" smd roundrect
		(at -29.7 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "143" smd roundrect
		(at -30.1 -14.145 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "144" smd roundrect
		(at -30.5 -5.945 180)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "SH" smd roundrect
		(at -32.55 6.055 180)
		(size 4.5 4.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.02777777778)
	)
	(pad "SH" smd roundrect
		(at 32.55 6.055 180)
		(size 4.5 4.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.02777777778)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_390112_1.glb"
		(offset
			(xyz -0 6.35 2.61)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
