(footprint "MicroSD_Molex_5025700893"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -8.55 180)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "MicroSD_Molex_5025700893"
		(at 0 9.6 180)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -7.55 11.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -7.55 12.55 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -7.55 13.75 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -2.7 -4.2)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1.6 -4.2)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -0.5 -4.2)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 0.6 -4.2)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 1.7 -4.2)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 2.8 -4.2)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 3.9 -4.2)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 5 -4.2)
		(size 0.8 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 6.575 2.65)
		(size 1.15 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -0.6 7.375)
		(size 1.5 1.15)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at -6.45 -7.1)
		(size 1.4 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at -2.9 7.375)
		(size 1.5 1.15)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at 6 7.375)
		(size 1.5 1.15)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at 6.45 -7.1)
		(size 1.4 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.0762)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_5025700893.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
