(footprint "Socket_SOP2-16_ACA-SPI-006-K01"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -8.8 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Socket_SOP2-16_ACA-SPI-006-K01"
		(at 4.04 8.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.925 10.39 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.925 11.589 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.925 12.79 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.8 -4.45 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -4.8 -3.17 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4.8 -1.9 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4.8 -0.63 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -4.8 0.63 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -4.8 1.9 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -4.8 3.17 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -4.8 4.45 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 4.8 4.45 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 4.8 3.17 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 4.8 1.9 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 4.8 0.63 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 4.8 -0.63 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.8 -1.83 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.8 -3.1 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 4.8 -4.45 180)
		(size 2 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_aca_spi_006_k01.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 2.84)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 -90)
		)
	)
)
