(footprint "Conn_Harwin_Gecko-SL_2x8_G125-FS11605F1P_Vertical"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "J**"
		(at -11.12 -3.54 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Conn_Harwin_Gecko-SL_2x8_G125-FS11605F1P_Vertical"
		(at -11.12 4.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 4.375 1.85 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 4.375 1.85 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -11.12 5.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -11.12 7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -11.12 8.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 180)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -8.275 0 180)
		(size 3.3 3.3)
		(drill 3.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 8.275 0 180)
		(size 3.3 3.3)
		(drill 3.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -4.375 -1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -3.125 -1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.875 -1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -0.625 -1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 0.625 -1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 1.875 -1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at 3.125 -1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 4.375 -1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -4.375 1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -3.125 1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -1.875 1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -0.625 1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 0.625 1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 1.875 1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 3.125 1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 4.375 1.85 180)
		(size 0.7 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_g125_fs11605f1p.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 5.25)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
