(footprint "Socket_Amphenol_ME1016813401101"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -37.21 -12.98 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Socket_Amphenol_ME1016813401101"
		(at -37.21 5.87 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr through_hole)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "PCB EDGE"
		(at 29.93 -1.14 0)
		(unlocked yes)
		(layer "Dwgs.User")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -37.21 7.07 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -37.21 8.27 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -37.21 9.47 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A1" smd rect
		(at -18.205 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A2" smd rect
		(at -17.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A3" smd rect
		(at -17 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A4" smd rect
		(at -16.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A5" smd rect
		(at -15.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A6" smd rect
		(at -15.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A7" smd rect
		(at -14.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A8" smd rect
		(at -14 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A9" smd rect
		(at -13.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A10" smd rect
		(at -12.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A11" smd rect
		(at -12.2 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A12" smd rect
		(at -11.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A13" smd rect
		(at -11 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A14" smd rect
		(at -10.4 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A15" smd rect
		(at -9.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A16" smd rect
		(at -9.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A17" smd rect
		(at -8.6 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A18" smd rect
		(at -8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A19" smd rect
		(at -7.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A20" smd rect
		(at -6.8 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A21" smd rect
		(at -6.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A22" smd rect
		(at -5.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A23" smd rect
		(at -5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A24" smd rect
		(at -4.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A25" smd rect
		(at -3.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A26" smd rect
		(at -3.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A27" smd rect
		(at -2.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A28" smd rect
		(at -2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A29" smd rect
		(at 2.01 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A30" smd rect
		(at 2.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A31" smd rect
		(at 3.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A32" smd rect
		(at 3.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A33" smd rect
		(at 4.4 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A34" smd rect
		(at 5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A35" smd rect
		(at 5.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A36" smd rect
		(at 6.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A37" smd rect
		(at 6.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A38" smd rect
		(at 7.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A39" smd rect
		(at 8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A40" smd rect
		(at 8.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A41" smd rect
		(at 9.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A42" smd rect
		(at 9.8 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A43" smd rect
		(at 14.715 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A44" smd rect
		(at 15.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A45" smd rect
		(at 15.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A46" smd rect
		(at 16.5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A47" smd rect
		(at 17.1 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A48" smd rect
		(at 17.7 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A49" smd rect
		(at 18.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A50" smd rect
		(at 18.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A51" smd rect
		(at 19.5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A52" smd rect
		(at 20.1 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A53" smd rect
		(at 20.7 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A54" smd rect
		(at 21.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A55" smd rect
		(at 21.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A56" smd rect
		(at 22.5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A57" smd rect
		(at 23.1 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A58" smd rect
		(at 23.7 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A59" smd rect
		(at 24.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A60" smd rect
		(at 24.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A61" smd rect
		(at 25.5 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A62" smd rect
		(at 26.1 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A63" smd rect
		(at 26.7 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A64" smd rect
		(at 27.3 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A65" smd rect
		(at 27.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A66" smd rect
		(at 28.5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A67" smd rect
		(at 29.1 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A68" smd rect
		(at 29.7 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A69" smd rect
		(at 30.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "A70" smd rect
		(at 30.9 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "B1" smd rect
		(at -18.205 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B2" smd rect
		(at -17.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B3" smd rect
		(at -17 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B4" smd rect
		(at -16.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B5" smd rect
		(at -15.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B6" smd rect
		(at -15.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B7" smd rect
		(at -14.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B8" smd rect
		(at -14 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B9" smd rect
		(at -13.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B10" smd rect
		(at -12.8 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B11" smd rect
		(at -12.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B12" smd rect
		(at -11.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B13" smd rect
		(at -11 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B14" smd rect
		(at -10.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B15" smd rect
		(at -9.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B16" smd rect
		(at -9.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B17" smd rect
		(at -8.6 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B18" smd rect
		(at -8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B19" smd rect
		(at -7.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B20" smd rect
		(at -6.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B21" smd rect
		(at -6.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B22" smd rect
		(at -5.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B23" smd rect
		(at -5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B24" smd rect
		(at -4.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B25" smd rect
		(at -3.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B26" smd rect
		(at -3.2 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B27" smd rect
		(at -2.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B28" smd rect
		(at -2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B29" smd rect
		(at 2.01 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B30" smd rect
		(at 2.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B31" smd rect
		(at 3.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B32" smd rect
		(at 3.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B33" smd rect
		(at 4.4 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B34" smd rect
		(at 5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B35" smd rect
		(at 5.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B36" smd rect
		(at 6.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B37" smd rect
		(at 6.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B38" smd rect
		(at 7.4 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B39" smd rect
		(at 8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B40" smd rect
		(at 8.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B41" smd rect
		(at 9.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B42" smd rect
		(at 9.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B43" smd rect
		(at 14.715 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B44" smd rect
		(at 15.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B45" smd rect
		(at 15.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B46" smd rect
		(at 16.5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B47" smd rect
		(at 17.1 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B48" smd rect
		(at 17.7 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B49" smd rect
		(at 18.3 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B50" smd rect
		(at 18.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B51" smd rect
		(at 19.5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B52" smd rect
		(at 20.1 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B53" smd rect
		(at 20.7 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B54" smd rect
		(at 21.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B55" smd rect
		(at 21.9 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B56" smd rect
		(at 22.5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B57" smd rect
		(at 23.1 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B58" smd rect
		(at 23.7 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B59" smd rect
		(at 24.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B60" smd rect
		(at 24.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B61" smd rect
		(at 25.5 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B62" smd rect
		(at 26.1 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B63" smd rect
		(at 26.7 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B64" smd rect
		(at 27.3 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B65" smd rect
		(at 27.9 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B66" smd rect
		(at 28.5 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B67" smd rect
		(at 29.1 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B68" smd rect
		(at 29.7 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B69" smd rect
		(at 30.3 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B70" smd rect
		(at 30.9 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M" thru_hole circle
		(at -33.685 0.72)
		(size 2.4 2.4)
		(drill 2.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "M" thru_hole circle
		(at 34.265 0.72)
		(size 2.4 2.4)
		(drill 2.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "OA1" smd rect
		(at -30.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA2" smd rect
		(at -29.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA3" smd rect
		(at -29.2 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA4" smd rect
		(at -28.6 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA5" smd rect
		(at -28 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA6" smd rect
		(at -27.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA7" smd rect
		(at -26.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA8" smd rect
		(at -26.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA9" smd rect
		(at -25.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA10" smd rect
		(at -25 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA11" smd rect
		(at -24.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA12" smd rect
		(at -23.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA13" smd rect
		(at -23.2 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OA14" smd rect
		(at -22.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "B.Cu" "B.Mask")
	)
	(pad "OB1" smd rect
		(at -30.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB2" smd rect
		(at -29.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB3" smd rect
		(at -29.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB4" smd rect
		(at -28.6 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB5" smd rect
		(at -28 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB6" smd rect
		(at -27.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB7" smd rect
		(at -26.8 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB8" smd rect
		(at -26.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB9" smd rect
		(at -25.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB10" smd rect
		(at -25 0)
		(size 0.38 2.12)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB11" smd rect
		(at -24.4 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB12" smd rect
		(at -23.8 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB13" smd rect
		(at -23.2 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "OB14" smd rect
		(at -22.6 -0.2)
		(size 0.38 1.72)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_me1016813401101.glb"
		(offset
			(xyz 0.29 -3.78 -0.85)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 -180 0)
		)
	)
)
