(kicad_symbol_lib (version 20231120) (generator "partreel")
  (symbol "alps_rkjxt1f42001" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "SW" (at 0 12.7 0))
    (property "Value" "RKJXT1F42001" (at 0 -12.7 0))
    (symbol "alps_rkjxt1f42001_0_1")
    (symbol "alps_rkjxt1f42001_1_1"
      (pin passive line (at -12.7 7.62 0) (length 5.08) (name "A") (number "1"))
      (pin passive line (at -12.7 5.08 0) (length 5.08) (name "B") (number "2"))
      (pin passive line (at -12.7 2.54 0) (length 5.08) (name "C") (number "3"))
      (pin passive line (at -12.7 0.0 0) (length 5.08) (name "D") (number "4"))
      (pin passive line (at -12.7 -2.54 0) (length 5.08) (name "COM") (number "5"))
      (pin passive line (at -12.7 -5.08 0) (length 5.08) (name "PUSH") (number "6"))
      (pin passive line (at 12.7 7.62 180) (length 5.08) (name "ENC_A") (number "7"))
      (pin passive line (at 12.7 5.08 180) (length 5.08) (name "ENC_B") (number "8"))
      (pin passive line (at 12.7 2.54 180) (length 5.08) (name "ENC_COM") (number "9"))
      (pin passive line (at 12.7 0.0 180) (length 5.08) (name "GND") (number "10"))
    )
  )
)
