(footprint "MPS_QFN-14_MP8869S"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2.26 -2.64 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "MPS_QFN-14_MP8869S"
		(at -5.5 3.43 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.5 5.43 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.5 6.63 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.5 7.83 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd custom
		(at -1.401 -0.5)
		(size 0.799998 0.249998)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy -0.400002 -0.125001) (xy -0.400002 0.124999) (xy 0.499998 0.124999) (xy 0.499998 -0.000001)
					(xy 0.374998 -0.125001)
				)
				(width 0.1)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -0.851 0)
		(size 1.9 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -1.002 1.848 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -0.5 1.848 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 0 1.848 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 0.498 1.848 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 0.999 1.848 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd custom
		(at 0.849 0.498)
		(size 0.127 0.127)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy 0.95 0.15) (xy 0.95 -0.15) (xy -0.55 -0.15) (xy -0.65 -0.05) (xy -0.95 -0.05) (xy -0.95 0.15)
				)
				(width 0.1)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "9" smd custom
		(at 0.849 -0.5)
		(size 0.127 0.127)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy 0.95 -0.15) (xy 0.95 0.15) (xy -0.55 0.15) (xy -0.65 0.05) (xy -0.95 0.05) (xy -0.95 -0.15)
				)
				(width 0.1)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 0.999 -1.851 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 0.498 -1.851 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 0 -1.851 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at -0.5 -1.851 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at -1.002 -1.851 90)
		(size 0.9 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_mp8869sgl_p.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 90 0 0)
		)
	)
)
