(footprint "Onsemi_WLCSP6_1.40x0.90"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -1.16 -1.319 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Onsemi_WLCSP6_1.40x0.90"
		(at -6.21 1.96 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -6.21 3.96 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -6.21 5.16 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -6.21 6.36 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -0.249 -0.499)
		(size 0.25 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at 0.246 -0.499)
		(size 0.25 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -0.249 0.001)
		(size 0.25 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at 0.246 0.001)
		(size 0.25 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -0.249 0.496)
		(size 0.25 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at 0.246 0.496)
		(size 0.25 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_ncp451afct2g.glb"
		(offset
			(xyz 0.001 -0.001 -0.02)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
