(footprint "BGA-144_10x10mm_Layout12x12_P0.8mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.4 -5.64 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BGA-144_10x10mm_Layout12x12_P0.8mm"
		(at -5.4 6.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.4 7.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.4 8.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.4 10.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -4.4 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -3.6 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -2.8 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at -2 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -1.2 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at -0.4 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at 0.4 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at 1.2 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at 2 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at 2.8 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at 3.6 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd circle
		(at 4.4 -4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -4.4 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -3.6 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -2.8 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -2 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at -1.2 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at -0.4 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd circle
		(at 0.4 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at 1.2 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at 2 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at 2.8 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B11" smd circle
		(at 3.6 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at 4.4 -3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -4.4 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -3.6 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -2.8 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at -2 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at -1.2 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at -0.4 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C7" smd circle
		(at 0.4 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at 1.2 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at 2 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at 2.8 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C11" smd circle
		(at 3.6 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C12" smd circle
		(at 4.4 -2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -4.4 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -3.6 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -2.8 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -2 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D5" smd circle
		(at -1.2 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at -0.4 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D7" smd circle
		(at 0.4 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at 1.2 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D9" smd circle
		(at 2 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at 2.8 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D11" smd circle
		(at 3.6 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at 4.4 -2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -4.4 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -3.6 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -2.8 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at -2 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E5" smd circle
		(at -1.2 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E6" smd circle
		(at -0.4 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E7" smd circle
		(at 0.4 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E8" smd circle
		(at 1.2 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E9" smd circle
		(at 2 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E10" smd circle
		(at 2.8 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E11" smd circle
		(at 3.6 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E12" smd circle
		(at 4.4 -1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -4.4 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -3.6 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -2.8 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at -2 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F5" smd circle
		(at -1.2 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at -0.4 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F7" smd circle
		(at 0.4 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at 1.2 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F9" smd circle
		(at 2 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at 2.8 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F11" smd circle
		(at 3.6 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at 4.4 -0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -4.4 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -3.6 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -2.8 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at -2 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at -1.2 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at -0.4 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G7" smd circle
		(at 0.4 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at 1.2 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at 2 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at 2.8 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G11" smd circle
		(at 3.6 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G12" smd circle
		(at 4.4 0.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -4.4 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -3.6 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -2.8 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at -2 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H5" smd circle
		(at -1.2 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at -0.4 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H7" smd circle
		(at 0.4 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at 1.2 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H9" smd circle
		(at 2 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at 2.8 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H11" smd circle
		(at 3.6 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at 4.4 1.2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -4.4 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -3.6 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -2.8 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J4" smd circle
		(at -2 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J5" smd circle
		(at -1.2 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J6" smd circle
		(at -0.4 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at 0.4 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at 1.2 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at 2 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at 2.8 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J11" smd circle
		(at 3.6 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J12" smd circle
		(at 4.4 2 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -4.4 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -3.6 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K3" smd circle
		(at -2.8 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K4" smd circle
		(at -2 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K5" smd circle
		(at -1.2 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K6" smd circle
		(at -0.4 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K7" smd circle
		(at 0.4 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at 1.2 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K9" smd circle
		(at 2 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at 2.8 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K11" smd circle
		(at 3.6 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K12" smd circle
		(at 4.4 2.8 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L1" smd circle
		(at -4.4 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L2" smd circle
		(at -3.6 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L3" smd circle
		(at -2.8 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L4" smd circle
		(at -2 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L5" smd circle
		(at -1.2 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L6" smd circle
		(at -0.4 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L7" smd circle
		(at 0.4 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L8" smd circle
		(at 1.2 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L9" smd circle
		(at 2 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L10" smd circle
		(at 2.8 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L11" smd circle
		(at 3.6 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L12" smd circle
		(at 4.4 3.6 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M1" smd circle
		(at -4.4 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M2" smd circle
		(at -3.6 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M3" smd circle
		(at -2.8 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M4" smd circle
		(at -2 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M5" smd circle
		(at -1.2 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M6" smd circle
		(at -0.4 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M7" smd circle
		(at 0.4 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M8" smd circle
		(at 1.2 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M9" smd circle
		(at 2 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M10" smd circle
		(at 2.8 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M11" smd circle
		(at 3.6 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M12" smd circle
		(at 4.4 4.4 90)
		(size 0.418 0.418)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_pi7c9x3g606gpcfcaex.glb"
		(offset
			(xyz -0 -0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
