(footprint "SW_SKRHABE010_SMD"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -4.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SW_SKRHABE010_SMD"
		(at 0 5.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.75 6.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.75 7.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.75 8.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0 -1.9)
		(size 0.75 0.75)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Mask")
		(zone_connect 0)
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0 1.9)
		(size 1.05 1.05)
		(drill 1.05)
		(layers "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -3.575 -1.425 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -3.575 0 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -3.575 1.425 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 3.575 -1.425 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 3.575 0 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 3.575 1.425 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 0 -3.7 90)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 0 3.7 90)
		(size 0.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_skrhabe010.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
