(footprint "SW_SKRHADE010_SMD"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "SKRHADE010-1")
	(tags "Switch")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -1.18 -4.08 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SW_SKRHADE010_SMD"
		(at -1.18 7.82 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 3.575 1.425 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 3.575 1.425 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr through_hole)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -1.18 9.02 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -1.18 10.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -1.18 11.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 3.575 1.425 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 3.575 1.425 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 3.575 -0.475)
		(size 0.75 0.75)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 3.575 3.325)
		(size 1.05 1.05)
		(drill 1.05)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 0 0 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 0 1.425 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0 2.85 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 7.15 0 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 7.15 1.425 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 7.15 2.85 90)
		(size 1 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 3.575 -2.625 90)
		(size 1.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 3.575 5.475 90)
		(size 1.8 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_skrhade010.glb"
		(offset
			(xyz 3.575 -1.425 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
