(footprint "SW_TL3340AF160QG_SMD"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.3 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SW_TL3340AF160QG_SMD"
		(at 0 3.2 180)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.101 4.331 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.101 5.531 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.101 6.732 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -2.125 -0.218 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 2.124 -0.218 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd oval
		(at 1.223 -1.119 180)
		(size 0.75 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd oval
		(at 0 -1.119 180)
		(size 0.6 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd oval
		(at -1.2 -1.119 180)
		(size 0.75 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd oval
		(at -1.851 0.832 180)
		(size 1.3 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd oval
		(at 1.848 0.832 180)
		(size 1.3 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_tl3340af160qg.glb"
		(offset
			(xyz 0.0005 1.566796 1.7)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 90 0 180)
		)
	)
)
