(footprint "VQFN-HR-21_5x3mm_P0.5mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "RYQ0021A")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -3.13 -2.15 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "VQFN-HR-21_5x3mm_P0.5mm"
		(at -3.13 3.05 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -3.13 4.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -3.13 5.45 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -3.13 6.65 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -2.4 -0.75 90)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -2.4 -0.25 90)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -2.4 0.25 90)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -2.4 0.75 90)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -2.04 1.375)
		(size 0.25 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -1.54 1.4)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -1.08 0)
		(size 0.25 3.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -0.54 0)
		(size 0.25 3.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd custom
		(at 0 0.04)
		(size 0.25 2.06)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy -0.125 -1.7425) (xy 0.125 -1.7425) (xy 0.125 -1.22) (xy 0.17 -1.22) (xy 0.17 1.14) (xy 0.125 1.14)
					(xy 0.125 1.6625) (xy -0.125 1.6625) (xy -0.125 1.14) (xy -0.17 1.14) (xy -0.17 -1.22) (xy -0.125 -1.22)
				)
				(width 0.01)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 0.54 0)
		(size 0.25 3.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 1.08 0)
		(size 0.25 3.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 1.54 1.4)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 2.04 1.375)
		(size 0.25 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 2.4 0.75 90)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 2.4 0.25 90)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 2.4 -0.25 90)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 2.4 -0.75 90)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 2.04 -1.375)
		(size 0.25 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 1.54 -1.4)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at -1.54 -1.4)
		(size 0.25 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at -2.04 -1.375)
		(size 0.25 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_tps552892ryqr.glb"
		(offset
			(xyz -0 -0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
