(footprint "QFN-20-1EP_3x3mm_P0.45mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.1 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "QFN-20-1EP_3x3mm_P0.45mm"
		(at 0 2.898 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -2.1844 2.8448 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -2.1844 4.0448 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -2.1844 5.2448 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd oval
		(at -1.401 -0.903 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd oval
		(at -1.401 -0.453 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd oval
		(at -1.401 0 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd oval
		(at -1.401 0.45 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd oval
		(at -1.401 0.9 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd oval
		(at -0.903 1.398)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd oval
		(at -0.453 1.398)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd oval
		(at 0 1.398)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd oval
		(at 0.45 1.398)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd oval
		(at 0.9 1.398)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd oval
		(at 1.398 0.9 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd oval
		(at 1.398 0.45 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd oval
		(at 1.398 0 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd oval
		(at 1.398 -0.453 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd oval
		(at 1.398 -0.903 90)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd oval
		(at 0.9 -1.401)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd oval
		(at 0.45 -1.401)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd oval
		(at 0 -1.401)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd oval
		(at -0.453 -1.401)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd oval
		(at -0.903 -1.401)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at 0 0)
		(size 1 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_tps56c230rjer.glb"
		(offset
			(xyz 0.0005 -0.0005 -0.1)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
