(footprint "SOT-563"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -1.3 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SOT-563"
		(at 0 2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -1.299 4.924 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -1.299 6.124 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -1.299 7.323 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.749 -0.499 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -0.749 0.001 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -0.749 0.497 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 0.747 0.497 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 0.747 0.001 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 0.747 -0.499 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_tps62a06drlr.glb"
		(offset
			(xyz -0.001 -0.001 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 90)
		)
	)
)
