(footprint "XFMR_WURTH_749020011A"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "1000 Base-T LAN Transformer, Body 15.24 x 17.5mm")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.538915 -9.72468 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "XFMR_WURTH_749020011A"
		(at -0.538915 9.72533 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -7.30283 -6.98468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -7.30283 -5.71468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -7.30283 -4.44468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -7.30283 -3.17468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -7.30283 -1.90468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -7.30283 -0.63468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -7.30283 0.63533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -7.30283 1.90533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -7.30283 3.17533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -7.30283 4.44533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -7.30283 5.71533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -7.30283 6.98533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 7.30218 6.98533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 7.30218 5.71533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 7.30218 4.44533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 7.30218 3.17533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 7.30218 1.90533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 7.30218 0.63533)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 7.30218 -0.63468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 7.30218 -1.90468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 7.30218 -3.17468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 7.30218 -4.44468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 7.30218 -5.71468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 7.30218 -6.98468)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
)
