(footprint "Conn_FFC_Molex_5051101097"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Bottom contact")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.3 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Conn_FFC_Molex_5051101097"
		(at 0 4.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.856 5.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.856 6.801 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.856 8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -2.242 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1.742 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -1.242 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -0.742 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -0.242 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 0.256 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 0.754 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 1.257 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 1.757 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 2.257 -2.572)
		(size 0.3 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP1" smd rect
		(at -4.167 0.104)
		(size 2.7 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP2" smd rect
		(at 4.11 0.104 90)
		(size 1.3 2.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_5051101097.glb"
		(offset
			(xyz 0.001 -1.4515 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
