(footprint "Battery_Holder_BK-912"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -9.8 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Battery_Holder_BK-912"
		(at 0 9.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -12.631 13.114 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -12.631 14.313 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -12.631 15.514 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0 -0.25)
		(size 17.78 17.78)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "S1" smd rect
		(at -10.985 -0.25)
		(size 2.79 5.08)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S2" smd rect
		(at 10.983 -0.25 180)
		(size 2.79 5.08)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_bk_912.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
	(model "antmicro_bk_912.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 3.2)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -180 0 0)
		)
	)
)
