(footprint "L_Coilcraft-MSS6132T"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "L_Coilcraft-MSS6132T"
		(at -0.508 4.826 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -3.35 6.826 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -3.35 8.026 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -3.35 9.226 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd custom
		(at -2.71 0 90)
		(size 6 0.575)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy 2.4 1.71) (xy 2.117646 1.21) (xy 1.9 0.96) (xy 1.65 0.71) (xy 1.2 0.41) (xy 0.4 0.11) (xy 0.4 0.01)
					(xy 2.9 0) (xy 2.9 1.71)
				)
				(width 0.2)
				(fill yes)
			)
			(gr_poly
				(pts
					(xy -2.4 1.731128) (xy -2.117646 1.231128) (xy -1.9 0.981128) (xy -1.65 0.731128) (xy -1.2 0.431128)
					(xy -0.4 0.131128) (xy -0.4 0.031128) (xy -2.9 0.021128) (xy -2.9 1.731128)
				)
				(width 0.2)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "2" smd custom
		(at 2.71 0 270)
		(size 6 0.575)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy -2.4 1.731128) (xy -2.117646 1.231128) (xy -1.9 0.981128) (xy -1.65 0.731128) (xy -1.2 0.431128)
					(xy -0.4 0.131128) (xy -0.4 0.031128) (xy -2.9 0.021128) (xy -2.9 1.731128)
				)
				(width 0.2)
				(fill yes)
			)
			(gr_poly
				(pts
					(xy 2.4 1.71) (xy 2.117646 1.21) (xy 1.9 0.96) (xy 1.65 0.71) (xy 1.2 0.41) (xy 0.4 0.11) (xy 0.4 0.01)
					(xy 2.9 0) (xy 2.9 1.71)
				)
				(width 0.2)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_mss6132t_223.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0.2)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
