(kicad_symbol_lib (version 20231120) (generator "partreel")
  (symbol "alps_rkjxm1015004" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "SW" (at 0 10.16 0))
    (property "Value" "RKJXM1015004" (at 0 -10.16 0))
    (symbol "alps_rkjxm1015004_0_1")
    (symbol "alps_rkjxm1015004_1_1"
      (pin passive line (at -12.7 5.08 0) (length 5.08) (name "A") (number "1"))
      (pin passive line (at -12.7 2.54 0) (length 5.08) (name "B") (number "2"))
      (pin passive line (at -12.7 0.0 0) (length 5.08) (name "C") (number "3"))
      (pin passive line (at -12.7 -2.54 0) (length 5.08) (name "D") (number "4"))
      (pin passive line (at 12.7 5.08 180) (length 5.08) (name "COM") (number "5"))
      (pin passive line (at 12.7 2.54 180) (length 5.08) (name "PUSH") (number "6"))
      (pin passive line (at 12.7 0.0 180) (length 5.08) (name "PUSH") (number "7"))
      (pin passive line (at 12.7 -2.54 180) (length 5.08) (name "PUSH") (number "8"))
      (pin passive line (at 12.7 -5.08 180) (length 5.08) (name "GND") (number "9"))
    )
  )
)
