(footprint "XFMR_WURTH_749010013"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "10/100/1000 Base-Tx  LAN Transformer, Body 7.11 x 12.95mm")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.06625 -7.45 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "XFMR_WURTH_749010013"
		(at -0.06625 7.45 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.3175 -4.445)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -4.3175 -3.175)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4.3175 -1.905)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4.3175 -0.635)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -4.3175 0.635)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -4.3175 1.905)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -4.3175 3.175)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -4.3175 4.445)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 4.3175 4.445)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 4.3175 3.175)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 4.3175 1.905)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 4.3175 0.635)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 4.3175 -0.635)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.3175 -1.905)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.3175 -3.175)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 4.3175 -4.445)
		(size 1.91 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
)
